|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Komórka merytoryczna** | **Nazwa i lokalizacja projektu** | **Opinia komórki merytorycznej (P/N)** | Koszty po weryfikacji |
| **Numer projektu** | **Dodatkowa informacja o lokalizacji** | **/ Opinia Rady Osiedla (P/N)** |
|   | **Opis projektu** | **Uzasadnienie opinii komórki merytorycznej** |
| 1 | ZDiT L050 | Remont chodnika ul. Waltera-Janke (fragment zachodni od ul. Wyszyńskiego do Pienistej z wyłączeniem działek PKP) oraz wytyczenie drogi rowerowej.Remont chodnia ul. Waltera-Janke na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ulicy Pienistej wraz z wytyczeniem drogi pieszo-rowerowej na terenie administracyjnym Osiedla Lublinek-Pienista, (z wyłączeniem działek należących do PKP), w strefie zurbanizowanej, w tym wymiana asfaltu oraz krawężnikóworaz wytyczenie drogi rowerowej. | P/NRemont chodnika sprowadzenie rowerzystów z drogi na ciąg pieszo rowerowy poprawi bezpieczeństwo oraz komfort uczestników ruchu. | 410 000,00 zł |
| 2 | ZDiT L151 | Miejsce roweru jest na jezdni – 14 km dróg publicznych na terenie ŁodziAby poprawić bezpieczeństwo i widoczność osób poruszających się rowerami, w miejscach gdzie nie ma przestrzeni lub konieczności budowania separowanych dróg dla rowerów (albo Urząd Miasta Łodzi od lat nie zdołał ich wybudować), a jednocześnie jezdnia jest na tyle szeroka – można wymalować pasy ruchu dla rowerów – w sumie 14 km.  | P/Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji. | 800 000,00 zł |
| 3 | ZDiT L159 | Regulacja sygnalizacji świetlnej Drewnowska/WłókniarzyProjekt zakłada opracowanie algorytmów działania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Włókniarzy/Drewnowska, zapewniających optymalną przepustowość na Al Włókniarzy i na Ul Drewnowskiej. Uwzględniające parametry intensywności ruchu w danym momencie oraz moment uruchomienia sygnalizacji na najbliższych przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach. Obecnie w godzinach szczytu na w/w skrzyżowaniu tworzą się olbrzymie korki. | N/Zarząd Dróg i Transportu opiniuje wniosek negatywnie. Nadmieniamy, że wskazana lokalizacja znajduje się na Drodze Krajowej nr 91, która stanowi jedyną zachodnią obwodnicę Łodzi. Przedmiotowa lokalizacja jest częścią ciągu koordynacyjnego na całej długości al. Włókniarzy, w którym to ciągu wszystkie skrzyżowania dzielą tę samą długość cyklu. Ponadto informujemy, że zmiana regulacji sygnalizacji świetlnej niekorzystnie wpłynie na ruch tramwajowy i kołowy co jest sprzeczne z obowiązującą polityką miasta, która ma na celu usprawnienie ruchu komunikacji zbiorowej. Zawiadamiamy jednocześnie, że opisywana lokalizacja pozostaje pod stałą obserwacją operatorów Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem i gdy sytuacja ruchowa na to pozwala, fazy sygnalizacji świetlnej są częściowo modyfikowane w celu udrożnienia przejazdu. | 100 000,00 zł |
| 4 | ZDiT L206 | Ul. Gościniec z nową nawierzchnią - wylanie nowej warstwy asfaltowej.Realizacja zadania polega na wylaniu nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Gościniec, na odcinku drogi od nr. 146 do ul. Mozaikowej - długość ok. 910 mb. | P/Wymiana nawierzchni jezdni na ul. Gościniec poprawi bezpieczeństwo i komfort ruchu oraz poprawi estetykę pasa drogowego. Wykonanie remontu ul. Gościniec na odcinku od okolic numeru 145 do ul. Mozaikowej będzie stanowiło logiczny ciąg naprawy nawierzchni wykonanej we wcześniejszych odcinkach w latach ubiegłych. | 730 000,00 zł |
| 5 | ZDiT L240 | Lodowym szlakiem - budowa nawierzchni tartanowej wzdłuż ul. Lodowej.Projekt zakłada budowę nawierzchni tartanowej wzdłuż ul.Lodowej między ul. Przybyszewskiego a Dąbrowskiego na istniejącym CPR. W ramach budowy powstanie tor biegowy o szerokości jednego metra i długości ok 1 800 metrów. | N/ZDiT opiniuje zadanie negatywnie z uwagi na fakt, iż nawierzchnia tartanowa jest nawierzchnią sportową przeznaczoną do stosowania na obiektach sportowych bądź rekreacyjnych (PN-EN 14877:2014). Pas drogowy nie jest ani obiektem sportowym ani rekreacyjnym, a jego nadrzędną funkcją jest funkcja komunikacyjna. W związku z tym ograniczanie przestrzeni przeznaczonej dla ruchu pieszego na rzecz tworzenia ciągów rekreacyjno-sportowych jest sprzeczne z podstawową funkcją drogi. Kolejną sprawą jest fakt, iż po takiej nawierzchni nie mogą poruszać się pojazdy mechaniczne co niesie ze sobą duże prawdopodobieństwo zniszczenia przedmiotowej drogi dla biegaczy podczas prac związanych z letnim oraz zimowym utrzymaniem dróg. Podczas konsultacji telefonicznej z Wnioskodawcą została przedstawiona propozycja dotycząca zmiany technologii wykonania nawierzchni na taką, która spełnia parametry do stosowania w pasie drogowym. Propozycja została odrzucona argumentując m.in. tym iż podobna nawierzchnia znajduje się w Parku „Na Zdrowiu”. ZDiT potwierdził fakt występowania takowej ścieżki w parku natomiast kluczową sprawą dla takiej nawierzchni jest jej lokalizacja, a park jest obiektem wypoczynkowo-rekreacyjnym na którym dopuszczone jest stosowanie nawierzchni poliuretanowych. W związku z tym ZDiT jako zarządca drogi podtrzymuje opinię negatywną dla tego zadania. | 270 000,00 zł |
| 6 | ZDiT L253 | "Po wiedzę bez potknięć" - remont chodnika przy ulicy Radwańskiej między Al. Politechniki a ul. Wólczańską.Projekt zakłada remont chodnika w pasie drogowym ul. Radwańskiej na odcinku od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej po obu stronach jezdni. | P/Wykonanie remontu chodnika znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 1 063 150,00 zł |
| 7 | ZDiT B007BD | Odtwórzmy chodnik dla naszego bezpieczeństwa na rogu ulic Franciszkańska71/Organizacji "WiN".Niebezpieczne miejsce dla pieszych i rowerzystów. Wystarczy tylko ułożyć nowy chodnik, aby było bezpieczniej i aby nie być zmuszonym do chodzenia ruchliwą drogą.  | P/PWykonanie zgłoszonego zadania poprawi bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z chodnika. | 52 000,00 zł |
| 8 | ZDiT B024BZ | Utwardzenie dróg gruntowych na osiedlu Bałuty Zachodnie II etapB39-49/7, B39-47/39, B39-45/5, B39-49/26, B39-47/50Kontynuacja utwardzania odcinków dróg gruntowych o łącznej długości 370 metrów na ulicach: Czerwonych Maków od nr 12 do końca ulicy w kierunku północnym, Normandzka od wjazdu do posesji nr 2 do końca ulicy w kierunku północnym, łącznik pomiędzy Czerwonych Maków i Białych Róż zgodnie z załączoną mapą. Prace polegające na wykorytowaniu drogi i położeniu płyt ażurowych typu Jumbo. | P/PPo wykonaniu utwardzenia gruntowych nawierzchni dróg na osiedlu Bałuty Zachodnie poprawa komfortu oraz estetyki pasa drogowego. | 350 000,00 zł |
| 9 | ZDiT B027JM | Rowerowe Osiedle: likwidacja wybojów na drodze rowerowej wzdłuż WycieczkowejRemont drogi rowerowej polegający na: wyasfaltowaniu wyjazdów z posesji (nierównych, wykonanych z trylinki, płyt chodnikowych itp.) z zachowaniem ciągłości nawierzchni i poziomu drogi rowerowej i wyeliminowaniem wstrząsów, wyasfaltowaniu odcinka przy przystanku Wycieczkowa - Wypoczynkowa, wyrównaniu krawężników przy ul. Strusiej, zlikwidowaniu pozostałych ubytków i większych nierówności. | P/PPo wykonaniu remontu ścieżki nastąpi poprawa komfortu oraz estetyki pasa drogowego. | 87 000,00 zł |
| 10 | ZDiT B035RA | Tak zostawić 11 listopada nie wypada! Dokończenie remontu chodnikaB4-60/69, B4-60/68, B4-2/7W roku 2018 wykonano remont chodnika na sporym odcinku ulicy 11 listopada. Został jednak fragment starego, podniszczonego chodnika na odcinku, którym mieszkańcy dochodzą na stację kolejową Radogoszcz-Zachód oraz często spacerują i chodzą na działki. Projekt zakłada położenie nowego chodnika po wschodniej stronie ul. 11 listopada, od nr 65 do ulicy Brzoskwiniowej. | P/PPo wykonaniu remontu chodnika nastąpi poprawa komfortu oraz estetyki pasa drogowego. | 200 000,00 zł |
| 11 | ZDiT B058WL | Remont ul. Okólnej na odcinku około 225 mb od posesji Okólna nr 81A do końca wcześniej wykonanej przebudowy ul. Okólnej przed ul. Moskule poprzez położenie nakładki asfaltowej, w celu wzmocnienia nawierzchni jezdni - planowane przedłużenie linii autobusu nr 66 od ul. Żółwiowej do ul. MoskuleRemont ul. Okólnej na odcinku około 225 mb przy szer. ok. 5mb (od posesji 81A do wcześniej wykonanej przebudowy ul. Okólnej przy ul. Moskule) poprzez frezowanie a następnie położenie nakładki asfaltowej na tym odcinku. Poprawa jakości nawierzchni jest tam niezbędna, ponieważ ulica jest w fatalnym stanie, a planowane jest przedłużenie linii autobusowej nr 66 od ul. Żółwiowej do ul. Moskule. | P/PPo wykonaniu remontu istniejącej nawierzchni ulicy Okólnej nastąpi poprawa komfortu oraz estetyki pasa drogowego. | 266 000,00 zł |
| 12 | ZDiT B060BC | Remont chodnika i miejsc postojowych na ul. Sędziowskiej po stronie północnej, od odcinka na wysokości nr 7/9 w kierunku wschodnimUporządkowanie ciągów pieszych w rejonie pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr 202, Biurem Obsługi Administracji UMŁ, Rejonem Obsługi Mieszkańców, Zakładem Medycyny Sądowej i innych. Dojścia do Parku im. Andrzeja Struga i dalej - do zwartej zabudowy blokowej przy ul. Ks. Brzóski, ul. Sierakowskiego. | P/Po wykonaniu remontu chodnika i miejsc postojowych nastąpi poprawa komfortu oraz estetyki pasa drogowego. | 80 000,00 zł |
| 13 | ZDiT B061BC | Remont chodnika na ul. Urzędniczej, po stronie wschodniej, na odcinku od końca ww. ulicy do końca ul. Żeglarskiej.Działka drogowa nr 253/10 w obrębie B-28 zajęta pod ulicę Urzędniczą.Remont chodnika na ulicy Urzędniczej. | P/Po wykonaniu remontu chodnika nastąpi poprawa komfortu oraz estetyki pasa drogowego. | 28 000,00 zł |
| 14 | ZDiT B062BC | Remont chodnika na ul. PiekarskiejDokończenie remontu chodników wraz z zastosowaniem, tam gdzie to możliwe, niskich krawężników, umożliwiających postój pojazdów w pasie oznaczonym innym kolorem kostki brukowej. Realizacja zadania od ul. Limanowskiego w kierunku północnym po obu stronach jezdni. | P/Po wykonaniu remontu chodnika nastąpi poprawa komfortu oraz estetyki pasa drogowego. | 70 000,00 zł |
| 15 | ZDiT B064BC | Remont chodnika na ul. Murarskiej po stronie północnej od odcinka na wysokości nr 44 w kierunku ul. DzikiejDokończenie remontu chodnika na odcinku ul. Murarskiej, po stronie północnej, od ul. Dzikiej w kierunku zachodnim. | N/Działka drogowa nr 49/17 w obrębie B-49, na której zlokalizowano ulicę Murarską nie stanowi pasa drogowego drogi publicznej (droga wewnętrzna), jej stan prawny jest nieuregulowany. Propozycja zadania nie może być zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. | 70 000,00 zł |
| 16 | ZDiT B065BC | Renowacja chodników ul. Gandhiego od ul. Kasprzaka do ul. CzarnkowskiejWymiana uszkodzonych płyt chodnikowych po obydwóch stronach ul. Gandhiego wraz z przejściami między blokami nr 15, nr 17 i nr 19. Obecnie nawierzchnie wymienionych chodników uległy zużyciu i część płyt chodnikowych wymaga wymiany. Orientacyjna powierzchnia płyt zakwalifikowanych do wymiany to ok. 260 m2. | P/Po wykonaniu remontu nawierzchni chodników na ulicy Gandhiego nastąpi poprawa komfortu oraz estetyki pasa drogowego. | 138 000,00 zł |
| 17 | ZDiT B067LA | Utwardzenie części ulicy PszczelnejProjekt polega na częściowym utwardzeniu ulicy Pszczelnej płytami Jumbo na odcinku, gdzie stan ulicy jest uregulowany prawnie, tj. działki są we władaniu Miasta Łodzi. | P/PPo wykonaniu nawierzchni ulicy Pszczelnej nastąpi poprawa komfortu oraz estetyki pasa drogowego. | 155 000,00 zł |
| 18 | ZDiT B095BC | Bezpieczna KalinowaZakup i montaż progów zwalniających na ulicy Kalinowej (na wysokości Zieleńca Miejskiego) Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. | P/Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji. | 8 000,00 zł |
| 19 | ZDiT B097RA | Przejście dla pieszych z wyspą azylu i progami spowalniającymi - Świtezianki/UroczaB8-345/56Projekt ma na celu wykonanie azylu przy przejściach na Świtezianki przy ulicy Uroczej oraz montaż progów wyspowych dostosowanych do przejazdu komunikacji MPK wraz z oznakowaniem pionowym.  | P/PZarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji. | 20 500,00 zł |
| 20 | ZDiT B104LA | Utwardzenie ul. PszczelnejB11-217/18Utwardzenie ul. Pszczelnej kruszywem kamiennym, a w szczególności uzupełnienie ubytków/dziur. Dotyczy odcinka gruntowego ul. Pszczelnej. | P/PPo wykonaniu utwardzenia gruntowej nawierzchni drogi dojazdowej od ulicy Pszczelnej poprawa komfortu oraz estetyki pasa drogowego. | 21 000,00 zł |
| 21 | ZDiT B116BZ | Utwardzenie i wyrównanie ostatniego odcinka ulicy Liściastej w Łodzi, nr 229-239, 265-273.Utwardzenie i wyrównanie ostatniego odcinka ulicy Liściastej w Łodzi, na wysokości numeracji 229-239, 265-273. | P/PPo utwardzeniu gruntowej nawierzchni odcinka ulicy Liściastej nastąpi poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki pasa drogowego. | 75 000,00 zł |
| 22 | ZDiT B130RA | Zielone dla aut = zielone dla pieszych i rowerzystów. Koniec przeciągającego się oczekiwania na zmianę świateł. Radogoszcz.Czas pandemii i związane z nim zmiany sposobie załączania sygnalizacji świetlnej pokazały, że pieszy wcale nie musi w nieskończoność czekać po naciśnięciu przycisku na zmianę świateł na "zielone". I że nie trzeba biec przez przejście, bo "zielone" może palić się dłużej. Projekt zakłada utrzymanie wprowadzonego z czasie pandemii sterowania ruchem, gdzie zielone światło dla pieszych i rowerzystów zapala się automatycznie, a nie za żądanie, dzięki czemu unikniemy sytuacji, kiedy samochody jadą, a podążający w tym samym kierunku piesi muszą czekać. | N/PZarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. Opisywane we wniosku przejścia dla pieszych zostały przełączone w tryb automatycznego meldowania jedynie na czas pandemii. Zwracamy uwagę na fakt znacznego ograniczenia ruchu kołowego w tym czasie oraz zmniejszonej ilości użytkowników komunikacji zbiorowej, a także mniejszej częstotliwości kursowania pojazdów transportu miejskiego. Po powrocie normalnego ruchu na drogach, zmiana w postaci stale meldowanych przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych będzie skutkowała pogorszeniem płynności ruchui wydłużeniem czasu oczekiwania na sygnał zielony na skrzyżowaniach,a także znacznymi stratami czasowymi w funkcjonowaniu pojazdów komunikacji zbiorowej co jest co jest sprzeczne z obowiązującą polityką miasta, która ma na celu usprawnienie ruchu komunikacji zbiorowej.Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych. | 5 000,00 zł |
| 23 | ZDiT B137RA | REMONT CHODNIKA NA UL. SITOWIE NA ODCINKU OD UL. ŚWITEZIANKI DO UL. NENUFAROWEJ.CHODNIK JEST BARDZO ZNISZCZONY I WYMAGA REMONTU (OD WIELU JUŻ LAT). | P/PPo wykonaniu remontu nastąpi poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki pasa drogowego. | 50 000,00 zł |
| 24 | ZDiT B140TW | Bezpieczne przejście przez Wielkopolską.Montaż dwóch azyli drogowych na dwóch przejściach dla pieszych przez ulicę Wielkopolską przy Rynku Wielkopolska. Duża szerokość ulicy, liczne wloty oraz przystanek autobusowy stwarzają niebezpieczne sytuacje z udziałem pieszych. | P/Zarząd Dróg i Transportu opiniuje przedmiotowy wniosek pozytywnie. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji. | 29 000,00 zł |
| 25 | ZDiT B154TW | Chodnik wzdłuż Al. Harcerzy Zatorowców.Działki drogowe stanowiace własność GMŁ.Remont chodnika (po obu stronach) Al.. Harcerzy Zatorowców | P/Po wykonaniu remontu chodnika nastąpi poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki pasa drogowego. | 240 000,00 zł |
| 26 | ZDiT B159BC | Remont chodnika i miejsc postojowych na ul. Sędziowskiej po stronie południowej na odcinku od nr 8/10 (Przedszkole Miejskie 202) w kierunku wschodnim.Uporządkowanie ciągów pieszych w rejonie pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr 202, Biurem Obsługi Administracji UMŁ, Rejonem Obsługi Mieszkańców, Zakładem Medycyny Sądowej i innych. Dojścia do Parku im. Andrzeja Struga i dalej - do zwartej zabudowy blokowej przy ul. Ks. Brzóski, ul. Sierakowskiego. | P/Po wykonaniu remontu chodnika i miejsc postojowych nastąpi poprawa bezpieczeństwa estetyki pasa drogowego. | 120 000,00 zł |
| 27 | ZDiT G005RU | Naprawa nawierzchni przy ul. Popioły ul. Popioły od nr 40 do nr 52/58Nawierzchnia ul. Popioły jest w bardzo złym stanie, konieczny jest jej remont szczególnie na wskazanym odcinku od nr 40 do 52/58. | P/NPo wykonaniu naprawy ulicy nastąpi poprawa komfortu,estetyki pasa drogowego oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. | 470 000,00 zł |
| 28 | ZDiT G007CH | Wymiana wiaty przystankowejObręb G27, działki 782/133,782/71, 782/150Wymiana wiat przystankowych zlokalizowanych przy ulicach Paradna/Matek Polskich. Biorąc pod uwagę estetykę oraz klimat wpisany w tę część osiedla, jak również bliskie usytuowanie osiedla Wille Jana oraz Hotelu Eskulap - chcielibyśmy aby została zrealizowana wymiana dwóch wiat przystankowych (które jako jedyne nie zostały wymienione wcześniej). Jedna położona jest między sklepem Lidl a osiedlem Wille Jana, druga zaś po stronie Hotelu Eskulap. | P/Stan techniczny i estetyczny istniejących wiaty typu W- 1 jest nie zadawalającyWymiana wiat przystankowych na ul. Paradnej /Matek Polskich poprawi estetykę przestrzeni miejskiej oraz komfort oczekiwania pasażerów na komunikacje miejską. | 70 000,00 zł |
| 29 | ZDiT G008RU | Skrajna i Wiekowa wjazd do Łodzi "Odnowa"RudaOdnowienie ulicy Skrajnej (ok. 350m) oraz Wiekowej (ok. 100m) płytami jomb (ok. 2800szt) wraz z krawężnikami (ok 1000 szt), ławki z zabrukiem. Podbudowa z kruszywa oraz robocizna. | P/NZarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie pozytywnie. Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. | 398 000,00 zł |
| 30 | ZDiT G011CD | Stworzenie miejsc parkingowych na zaniedbanym skwerze u zbiegu ulic Felińskiego i GojawiczyńskiejObręb G17, działka 209/23Na mocno zaniedbanym skwerze przy zbiegu ulic Felińskiego a Gojawiczyńskiej można wykonać miejsca parkingowe.Miejsca parkingowe na odnowionym skwerze pomogłoby wielu zmotoryzowanym mieszkańcom, ktorzy nie musieliby parkować na chodnikach co skutkuje często mandatami. Wykonanie tego projektu napewno przyniosłoby schludniejszy wygląd osiedla. | P/Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego otoczenia. | 768 000,00 zł |
| 31 | ZDiT G016CH | Dokończenie remontu chodnika przy ul. Ogniskowej 8G28-612/10DOKOŃCZENIE REMONTU ZNISZCZONEGO CHODNIKA OD STRONY POŁUDNIOWEJ BUDYNKU, ROZPOCZĘTEGO PRZEZ URZĄD MIASTA ŁODZI W ROKU 2017 | P/Dokończenie remontu chodnika ul. Ogniskowej część znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 20 000,00 zł |
| 32 | ZDiT G025CD | Rowerowe Osiedle - połączenie drogi rowerowej wzdłuż Ofiar Terroryzmu z rondem przy TomaszowskiejChojny DąbrowaWyznaczenie przejazdu rowerowego po wschodniej stronie ronda Ofiar Terroryzmu 11 Września i Tomaszowskiej, w celu umożliwienia legalnego wjechania z drogi rowerowej na rondo i z ronda na drogę rowerową. | N/Budowa wskazanego przejazdu dla rowerów nie jest możliwa bez przebudowa południowo-wschodniego narożnika przedmiotowego ronda. Proponowane oznakowanie poziome nie zapewni należytego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu. W opinii tut. Jednostki połączenie z drogą dla rowerów od strony ul. Tomaszowskiej powinno rozpoczynać się poprzez odcinek wspólnego ciągu dla rowerów oraz pieszych, z wyjazdem zlokalizowanym przed przejściem dla pieszych, a następnie przez przejazd dla rowerów. Jednakże utworzenie takiego ciągu wiązałoby się z koniecznością ingerencji w działkę nr 46/6, która stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się we władaniu PKP, co uniemożliwia realizację zadania. | 6 000,00 zł |
| 33 | ZDiT G032NN | Chocianowicka-remont chodników i wjazdów-ETAP IChocianowicka od nr 75 do 129. Projekt obejmuje remont chodników i wjazdów na posesje przy ul. Chocianowickiej poczynając od numeru 75 do numeru do 129. Stare zniszczone duże płyty chodnikowe zostaną zastąpione kostką 25cmx25cmx25cm tak, aby na całej długości ulicy było identycznie. Przy okazji remontu chodnika zostaną wymienione także wjazdy na posesje.  | P/PWykonanie remontu chodników oraz zjazdów wpłynie na bezpieczeństwo osób poruszających się ul. Chocianowicką oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. Nawierzchnie zjazdów będą realizowane w zakresie wynikającym z remontu chodników.  | 270 000,00 zł |
| 34 | ZDiT G033NN | Chocianowicka-remont chodników i wjazdów-ETAP IIProjekt obejmuje : remont wjazdów na posesje i krawężników przy ul. Chocianowickiej poczynając od ulicy. Pabianickiej. Remont krawężników i wjazdów (ul. Chocianowicka zaczynając od ul. Pabianickiej)- dokładne miejsce od którego zacznie się remont będzie wynikało z zakresu zrealizowanego w 2020 ( wygrane zadanie z 2019- G717NN 80 tys zł- są tam też zapisane remonty wjazdów i krawężników)  | P/PWykonanie remontu krawężników oraz zjazdów wpłynie na bezpieczeństwo osób poruszających się ul. Chocianowicką oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. Nawierzchnie zjazdów będą realizowane w zakresie wynikającym z remontu krawężników.  | 110 000,00 zł |
| 35 | ZDiT G051RO | Lustro drogowe ul. Zamojska/Akademii ZamejskiejUstawienie lustra na ul. Zamojskiej na wprost ul. Akademii Zamojskiej poprawi bezpieczeńśtwo na skrzyżowaniu  | N/PZarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. Zgodnie z zapisami w pkt. 9 załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, lustra stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym pojazdami. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że powyższe przepisy odnoszą się do przeszkód trwale związanych z gruntem, a nie do zaparkowanych pojazdów. Na przedmiotowym połączeniu dróg nie występują żadne stałe przeszkody utrudniające przejazd lub ograniczające widoczność.Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych. | 1 000,00 zł |
| 36 | ZDiT G052RU | Bezpieczne przejścia dla pieszych przy przystankach autobusowych na ul. Przestrzennejul. PrzestrzennaOd czasu powstania Trasy Górnej ul. Przestrzenna stała się drogą łączącą tę trasę z zachodnią częścią osiedla Ruda. Samochody poruszają się po ul. Przestrzenną z prędkością dużo przekraczającą 50 km/h. Przy niektórych przystankach autobusowych brakuje przejść dla pieszych, a przy wszystkich - spowalniaczy. Zatem przejście przez ul. Przestrzenną jest bardzo niebezpieczne (np. w przypadku przejścia Przestrzenna / Karowa samochody wypadają zza zakrętu z bardzo dużą prędkością prosto na przejście dla pieszych, a przy przystanku Przestrzenna / Tabelowa nie ma w ogóle przejścia, a samochody pędzą tam z dużą prędkością od/do ul. Granicznej). Pomalowanie brakujących pasów przy przystankach, montaż spowalniaczy oraz postawienie znaków drogowych ograniczających prędkość znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców (szczególnie dzieci) w tym obszarze. | N/NZarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. W obecnym układzie geometrycznym drogi nie ma prawnych możliwości wyznaczenia przejść dla pieszych, chodniki zlokalizowane są wyłącznie po jednej stronie ulicy, a perony przystankowe maja długość ok 20 m co nie pozwala w sposób prawidłowy wyznaczyć przejścia dla pieszych na przystanek. W myśl przepisów przejście dla pieszych powinno być usytuowane z tyłu zatrzymującego się autobusu w odległości nie mniejszej niż 15 m od końca autobusu. Kwestię montażu i stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. nr 220 z 2003 r. z późn. Zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. Przytoczony akt prawny nie pozwala m.in. na stosowanie progów zwalniających w rejonie przepustów, studzienek kanalizacyjnych, komór instalacji wodociągowych, c.o. itp., a także w odległościach 25 m od tych elementów ze względu na niszczący wpływ wstrząsów powodowanych przejeżdżaniem pojazdów samochodowych. Na przedmiotowym odcinku drogi znajdują się wymienione wyżej konstrukcje inżynierskie. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych. | 37 000,00 zł |
| 37 | ZDiT G054CD | REMONT CHODNIKA NA WYSOKOŚCI BLOKU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 79/81Obręb G17,działki 1/59,1/60, 1/61Remont nierównego, zniszczonego chodnika przed blokiem przy ul. Dąbrowskiego 79/81. | P/Wykonanie remontu chodnika na ul. Dąbrowskiego pomiędzy ul. Tatrzańską, a al. Śmigłego Rydza znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 100 000,00 zł |
| 38 | ZDiT G068PK | Nowy chodnik i podjazd ul. Strycharska nr 3 - osiedle Piastów-KurakStrycharska 3Nowy chodnik o dł 100 m wraz z nowym podjazdem z ul. Strycharskiej nr 3 | P/Zły stan techniczny ciągu pieszego zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu. Wykonanie remontu wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. Nawierzchnia zjazdu będzie zrealizowana w zakresie wynikającym z wymiany chodnika. | 50 000,00 zł |
| 39 | ZDiT G069CH | Wymiana chodnika przy ulicy Gładkiej na odcinku od ul. Łazowskiego do Jutrzenki strona parzysta (235 metrów)Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodnika i obniżenie krawężników w ciągach pieszych przy ulicy Gładkiej na odcinku od ul. Łazowskiego do Jutrzenki, strona parzysta (235 metrów). Obecny chodnik jest nierówny, pełen dziur a płyty są pokruszone. Bardzo trudno przejść po nim z wózkiem dziecięcym jak również przejechać wózkiem inwalidzkim, co zmusza ich posiadaczy do wdrapywania się na wysokie krawężniki, omijania dziur lub w najgorszym wypadku do przejechania tego odcinka ulicą. Stan chodnika stwarza zagrożenie dla osób starszych oraz pozostałych mieszkańców czterech przyległych bloków i dwóch kamienic. Odcinek ten jest kluczowy w dotarciu do lokalnych osiedlowych sklepów. | P/Wykonanie remontu chodnika ul. Gładkiej strona parzysta od ul. Łazowskiego do ul. Jutrzenki znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 140 000,00 zł |
| 40 | ZDiT G075CD | Ławki na przystankach wzdłuż ul. Śląskiej ul. ŚląskaZakup i montaż ławek na przystankach komunikacji publicznej na ul. Śląskiej wraz z wypłytowaniem nawierzchni pod ławką. | P/Przystanki komunikacji publicznej na ul. Śląskiej nie posiadają wiat lub ławek . Zakup i montaż ławek poprawi estetykę przestrzeni miejskiej oraz komfort oczekiwania pasażerów na komunikację miejską.  | 28 000,00 zł |
| 41 | ZDiT G087CD | Wymiana chodnika na ul. Zapolskiejul. Zapolskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Bałuckiego Remont chodnika na ul. Zapolskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Bałuckiego.  | P/Remont chodnika na ul. Zapolskiej tj. od przejazdu kolejowego do ul. Bałuckiego (na działkach możliwych do wykonania remontu przez Zarząd Dróg i Transportu) znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia.  | 212 000,00 zł |
| 42 | ZDiT G102RO | Chodniki na Rokiciu Etap I -Duboisul. Dubois, strona parzysta od nr. 6 do ul. Błotnej W kalkulacji została uwzględniona wymiana większej części chodnika po stronie parzystej ulicy Dubois. Fragmenty ulicy zostały już wcześniej wymienione i są nadal w dobrym stanie. 1. Od nr 6 do 34 390 m x 1,5=585 m2 2. Od nr 44a do ul. Podmokłej 358 x 1,5=537 m2 3. Od nr.78 do ul.Błotnej 87m x 1,5 = 130,50 m2 4. Od ul. Błotnej do mostu 30 m x 1,5=45 m2 Razem 1297,50 metrów kwadratowych. Chodniki powinny być wykonane z płyt betonowych o szerokości 25 cm x 25 cm, na wzór tego chodnika z al. Kościuszki na odcinku pomiędzy numerami 101 do 109, przy Synergii i Biedronki.  | P/PWymiana chodników po stronie parzystej od nr.6 do ul. Błotnej. Naprawa chodników przyczyni się do poprawy estetyki chodnika i bezpieczeństwa uczestników ruchu.  | 519 000,00 zł |
| 43 | ZDiT P009KO | Remont chodnika na ul. Lorentza część południowa od ul. Kasprzaka do ul. Ossowskiego.Obręb P-07, działka nr 227/27, 227/25, 227/29, 218/26, 218/28, 218/29, 218/31.Wykonanie remontu zdewastowanego obecnie chodnika, część południowa na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Ossowskiego. | P/PWykonanie remontu chodnika ul. Lorentza część południowa od ul. Kasprzaka do ul. Ossowskiego znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 100 000,00 zł |
| 44 | ZDiT P024KR | Parking przy ul. Maratońskiej, na wysokości ul. Olimpijskiej / Króla 51.114/165, 114/166, 114/201, 114/171 - obręb P26.Parking dla samochodów z osiedli "Zagrodniki" i pobliskich, położony w rozwidleniu ul. Maratońskiej, przy wiadukcie. | N/NZgodnie za obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym Art 49 ust1 pkt 8 zabronione jest parowanie w pasach rozdziału między jezdniami.Realizacja zadania inwestycyjnego w postaci budowy parkingu zgodnego z obowiązującymi przepisami wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej uwzględniającej budową pasów włączeniowych, infrastruktury umożliwiającej dojścia dla pieszych, oświetlenia oraz niezbędnej infrastruktury podziemnej w postaci kanalizacji deszczowej. Koszt realizacji takiego zadania znacząco przekracza przydzielone środki finansowe w ramach Budżetu Obywatelskiego max 2 000 000 zł. Ponadto realizacja zadania z uwagi na złożoność zadania nie jest możliwa do wykonania w 1 roku kalendarzowym, co jest niezgodne z zasadami BO. Wybudowanie parkingu we wskazanej lokalizacji wymagało by zmiany całego układu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. Maratońskiej z ul. Obywatelską oraz z Al. Waltera Janke. Z uwagi na ograniczony istniejącą i infrastrukturą pas drogowy i przyległymi prywatnymi działkami brak możliwości wskazania innej bliskiej lokalizacji zadania. | 2 700 000,00 zł |
| 45 | ZDiT P032KR | Przejście dla pieszych Wileńska 14 - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida - Karolew.P27 176/27Budowa brakującego przejścia dla pieszych na ulicy Wileńskiej okolice nr 14. Połączy ona dwa skwery należące do spółdzielni. Chodniki biegnące przez skwery zostaną połączone w jeden ciąg spacerowy. | P/N Zarząd Dróg i Transportu opiniuje przedmiotowy wniosek pozytywnie. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji. | 16 000,00 zł |
| 46 | ZDiT P047ZM | Ławki na ulicy Siewnej.Ławki umieszczone na ulicy siewnej między ulicami Borową i Wieczność, po stronie południowej ul. Siewnej. Montaż ławek znacząco poprawi komfort pieszych. | P/Ustawienie ławek stworzy dodatkowe miejsce odpoczynku dla pieszych (osób starszych) korzystających z chodnika. | 4 000,00 zł |
| 47 | ZDiT P048ZM | Chodnik między ulicami Pszenną i Grochową.Wykonanie chodnika znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych. Chodnik wzdłuż torów kolejowych. | P/Remont chodnika wymagany jest z uwagi na aktualny stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Wykonanie przedmiotowego zadani wpłynie na polepszenie bezpieczeństwa oraz znacząco poprawi estetykę pobliskiego osiedla. | 45 000,00 zł |
| 48 | ZDiT P049ZM | Chodnik między ulicami Grochową i Perłową.Chodnik wzdłuż torów kolejowych znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych. | P/Aktualny stan techniczny przedmiotowego odcinka chodnika zagraża bezpieczeństwu pieszych.Zasadne jest wykonanie remontu ciągu pieszego w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. | 40 500,00 zł |
| 49 | ZDiT P052LP | Remont chodnika ul. Falistej (od. Ul. Obywatelskiej do ul. Andersa) oraz ul. Burzliwej (od ul. Falistej do ul. Pienistej).Obręb P33, działki nr. 54/83,54/80, 54/78, 54/77, 54/76, 54/82, 54/10, 54/75, 54/85, 84/3.Remont chodnika ww. wymienionych ulic, znajdujących się na terenie Osiedla Lublinek - Pienista, w strefie zurbanizowanej, typowej dla zabudowy jednorodzinnej - szeregowej, w tym wymiana płyt chodnikowych oraz krawężników pozwoli na osiągnięcie poprawy bezpieczeństw i polepszenie przestrzeni komunikacji pieszej, w tym podniesienia walorów estetycznych przy zachowaniu funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych uczestników ruchu. | P/Remont chodnika po północnej stronie ul. Falistej (od ul. Obywatelskiej do ul. Andersena) oraz po wschodniej stronie ul. Burzliwej (do ul. Falistej do ul. Pienistej) znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 410 000,00 zł |
| 50 | ZDiT P064LP | Wyznaczenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h w kwartale ulic Maratońska, al. Waltera-Janke, Pienista, Plocka.Obszar w kwartale ulic: Maratońska, al. Waltera-Janke, Pienista, PlockaWyznaczenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h(tzw. Tempo-30) w kwartale ulic: Maratońska, al. Waltera-Janke, Pienista, Plocka.  | P/Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji. | 17 300,00 zł |
| 51 | ZDiT P068KR | Wyznaczanie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h na Karolewie w kwartale ulic: al. Bandurskiego, Kusocińskiego, Retkińska, KrzemienieckaObszar w kwartale ulic: al. Bandurskiego, Kusocińskiego, Retkińska, Krzemieniecka.Wyznaczanie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h (tzw. tempo 30) na Karolewie w kwartale ulic: al. Bandurskiego, Kusocińskiego, Retkińska, Krzemieniecka. | P/PZarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji. | 12 300,00 zł |
| 52 | ZDiT P069KR | PATRZ W LEWO / PATRZ W PRAWO i bezpiecznie przejdź przez jezdnię.Namalowanie napisów "PATRZ W LEWO / PATRZ W PRAWO" między "zebrami" na wybranych przejściach dla pieszych, "UWAGA TRAMWAJ" przed przejazdami tramwajowymi oraz "ZWOLNIJ/PIESI" na drodze dla rowerów na głównych ciągach komunikacyjnych osiedla. | N/PZarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach nie przewiduje stosowania zaproponowanych na jezdni napisów. Ponadto znak P-10 jest wyraźnie określony w ww. rozporządzeniu i nie można go modyfikować. Na pieszym uczestniku ciąży obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przechodząc przez jezdnię i torowisko oraz upewnienia się, że jego wejście na jezdnię nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest to precyzyjnie i jednoznacznie opisane w (art. 13 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych.  | 0,00 zł |
| 53 | ZDiT P071KR | Remont chodnika na wysokości bloku nr 2 przy al. Wyszyńskiego 6.Obręb P-26, działki nr: 79/4, 86/340.Remont chodnika po południowej stronie al. Wyszyńskiego na wysokości posesji nr 6 (blok nr 2) z dostosowaniem do potrzeb ciągu pieszo-rowerowego. Chodnik znajduje się w złym stanie technicznym. | P/PPozytywna. Zły stan techniczny ciągu pieszego zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu. Wykonanie remontu chodnika znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 108 240,00 zł |
| 54 | ZDiT P072KR | Remont chodnika po południowej stronie ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Bratysławskiej do ul. Maratońskiej - etap IV.Obręb P-27, działki nr: 176/27, 176/28.Remont chodnika po południowej stronie ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Bratysławskiej do ul. Maratońskiej - etap IV - tj. na wysokości domu Gunderlacha (Wileńska 12). Chodnik znajduje się w złym stanie technicznym. | P/PPozytywna. Zły stan techniczny ciągu pieszego zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu. Wykonanie remontu chodnika znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 92 004,00 zł |
| 55 | ZDiT P073KR | Remont chodnika po południowej stronie ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Bratysławskiej do ul. Maratońskiej - etap III.Obręb P-27, działki nr: 176/4, 176/27.Remont chodnika po południowej stronie ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Bratysławskiej do ul. Maratońskiej - etap III - tj. na wysokości bloku nr 4 i 6 (Wileńska 16 i Wileńska 14). Chodnik znajduje się w złym stanie technicznym. | P/PPozytywna. Zły stan techniczny ciągu pieszego zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu. Wykonanie remontu chodnika znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 129 888,00 zł |
| 56 | ZDiT P074KR | Remont chodnika po południowej stronie ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Bratysławskiej do ul. Maratońskiej - etap II.Obręb P-27, działki nr: 176/4, 176/5.Remont chodnika po południowej stronie ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Bratysławskiej do ul. Maratońskiej - etap II - tj. na wysokości bloku nr 2 i 3 (Wileńska 20 i Wileńska 18). Chodnik znajduje się w złym stanie technicznym. | P/PRemont chodnika po południowej stronie ul. Wileńskiej na odcinku od posesji ul. Wileńska 20 do posesji Wileńska 18 znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 66 297,00 zł |
| 57 | ZDiT P075KR | Remont chodnika po południowej stronie ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Bratysławskiej do ul. Maratońskiej - etap I.Obręb P-27, działki nr: 176/5, 176/27.Remont chodnika po południowej stronie ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Bratysławskiej do ul. Maratońskiej - etap I - tj. od ul. Bratysławskiej do wjazdu pod blok n1 (Wileńska 22). Chodnik znajduje się w złym stanie technicznym. | P/PPozytywna. Zły stan techniczny ciągu pieszego zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu. Wykonanie remontu chodnika znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 64 944,00 zł |
| 58 | ZDiT P076KR | Remont chodnika (ciągu pieszego) po północnej stronie ul. Maratońskiej na wysokości piekarni przy ul. Olimpijskiej 28.Obręb P-26, działki nr: 96/33,114/69,114/172,114/173,114/175,114/178.Remont chodnika (ciągu pieszego) po północnej stronie ul. Maratońskiej na wysokości piekarni przy ul. Olimpijskiej 28 z przystosowaniem do wytyczenia ciągu pieszo-rowerowego. Chodnik znajduje się w złym stanie technicznym. | P/P Opinia pozytywna. Zły stan techniczny ciągu pieszego zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu. Wykonanie remontu chodnika znacząco wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 76 000,00 zł |
| 59 | ZDiT P077KR | Przebudowa chodnika do punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Wileńskiej 37.Obręb P-27, działki nr: 51/16,68/9,68/10.Przebudowa chodnika do punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Wileńskiej 37 od ul. Wileńskiej oraz przystanku tramwajowego Karolewska / Wileńska w miejscu obecnie wydeptanych ścieżek oraz istniejących i zniszczonych chodników. | P/PRemont chodnika do punktu Nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej w pasie drogowym ul. Wileńskiej w rejonie posesji nr 37 znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 86 100,00 zł |
| 60 | ZDiT P079KR | Remont chodnika po zachodniej stronie ul. Karolewskiej na wysokości szpitala im. Pirogowa (Madurowicza).P27 - 69/6.Remont chodnika po zachodniej stronie ul. Karolewskiej na wysokości szpitala im. Pirogowa (Madurowicza). Chodnik znajduje się w złym stanie technicznym. | P/PRemont chodnika po zachodniej stronie ul. Karolewskiej na wysokości szpitala im. Pierogowa (Madurowicza) znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 64 944,00 zł |
| 61 | ZDiT P080KR | Remont chodnika po zachodniej stronie ul. Bratysławskiej na odcinku od ul. Wróblewskiego w kierunku północnym (na wysokości kiosków).Obręb P27, działki nr: 109/7,109/17,109/25,192/8.Remont chodnika po zachodniej stronie ul. Bratysławskiej na odcinku od ul. Wróblewskiego w kierunku północnym (na wysokości kiosków). Chodnik znajduje się w złym stanie technicznym. | P/PRemont chodnika po zachodniej stronie ul. Bratysławskiej na odcinku od ul. Wróblewskiego w kierunku północnym (na wysokości kiosków ) znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 162 360,00 zł |
| 62 | ZDiT P082MM | Poprawa bezpieczeństwa pieszych, spowolnienie ruchu przy użyciu progów wyspowych na ulicach Srebrzyńska, Unii Lubelskiej.Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Przejścia dla pieszych przez ulicę Srebrzyńską oraz Uni Lubelskiej są bardzo często używane. Montaż progów wyspowych (poduszek berlińskich) przed przejściem dla pieszych wymusza znaczne wytracanie prędkości pojazdów. Pierwsze miejsce, które rekomendujemy do zastosowania progów wyspowych jest to przejście dla pieszych przez ulicę Srebrzyńską na wysokości numeru 95 przy ulicy Barona. Drugim miejscem jest przejście dla pieszych przez ulicę Unii Lubelskiej na wysokości numeru 20 przy ulicy Praussa. | P/PZarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji. | 50 000,00 zł |
| 63 | ZDiT P093SP | Remont chodnika ul. Św. Jerzego (numery parzyste).P9-83/2.Projekt obejmuje wymianę zniszczonego chodnika, wzdłuż ulicy Św. Jerzego (numery parzyste) na ok. 250 m odcinku - za wyłączeniem fragmentów wspólnych skrzyżowań z ulicami Legionów i Cmentarnej objętych rewitalizacją obszarową oraz planowanego przedłużenia ulicy Karskiego. Podniesie to nie tylko komfort mieszkańców, ale również ułatwi dojście do znajdującej się przy tej ulicy placówki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. | P/Remont chodnika ul. Św. Jerzego (numery parzyste) znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 300 000,00 zł |
| 64 | ZDiT P102ZM | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu pieszym i rowerowym Jarzynowa/Al Unii.Jadąc rowerem lub autem z ul Jarzynowej przecinając Al. Unii widoczność jest mocno ograniczona poprzez specyficzne ukształtowanie skrzyżowania. Lustro poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu. | N/Opinia Biura Inżyniera Miasta jest negatywna. Po dokonaniu wizji lokalnej nie stwierdzono braku tzw. "trójkątów widoczności" , które dały by podstawę do zastosowania luster . W terenie brak infrastruktury która ograniczałaby pole widoczności dla pojazdów wyjeżdżających z ulicy Jarzynowej. | 1 000,00 zł |
| 65 | ZDiT P105ZM | Obniżenie 3 krawężników przy przejściu przy ul Jarzynowej i Jęczmiennej.Wyprofilowanie krawężnika i stopnia w ciągach pieszych przy Jarzynowej 2sz i przy Jęczmiennej 1szt. Nie potrzeba wiele dosłownie kilka cm niżej i już seniorzy, będą mieli łatwiej. | P/Pozytywna. Wyznaczenie przejść dla pieszych w miejscu często uczęszczanym przez pieszych wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Obniżenie krawężników na schodach ułatwi poruszanie się osobom starszym oraz z dysfunkcja ruchową. | 15 000,00 zł |
| 66 | ZDiT P107ZL | SYGNALIZACJA ŚWIETLNA - przejście dla pieszych Traktorowa (przy Nektarowej).Wykonanie trójbarwnej sygnalizacji świetlnej - 2 sygnalizatory na ulicy Traktorowej (przy Nektarowej), zbudzanej na żądanie pieszego po obydwu stronach ulicy Trudność przejścia przez ulicę szczególnie w godzinach szczytu. Sygnalizacja świetlna zapewni bezpieczeństwo dla mieszkańców zmierzających do przystanków MPK, szkół oraz sklepów. | N/ Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. Zgodnie z zapisami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Na podstawie przeprowadzonej oceny potrzeby zastosowania sygnalizacji świetnej w przedmiotowej lokalizacji, uzyskana suma punktów z kryteriów cząstkowych dla przejść poza skrzyżowaniami o wartości mniejszej niż 50, uzasadnia stwierdzenie, że analizowane w kryterium czynniki nie wskazują potrzeby zastosowania sygnalizacji świetlnej.Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych. | 0,00 zł |
| 67 | ZDiT P114ZL | Wyrównanie i utwardzenie ulicy Cedry.P1-71/7, P1-63/6.Projekt polega na wyrównaniu i tymczasowym utwardzeniu ulicy Cedry płytami ażurowymi (np. typu jomb) na odcinku drogi od ulicy Łubinowej do wysokości budynku Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu Navicula do czasu wybudowania docelowej drogi lokalnej Realizacja projektu ma zapewnić możliwość sprawnego dojazdu to Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu od ul. Traktorowej a także ułatwić poruszanie się mieszkańcom pobliskich bloków. Obecny stan drogi powoduje ryzyko uszkodzenia poruszających się po niej pojazdów.  | P/Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem bazaltowym i emulsją modyfikowaną poprawi wytrzymałości drogi oraz zmniejszy nadmierne pyleniu nawierzchni gruntowej ul. Cedry. | 100 000,00 zł |
| 68 | ZDiT P117MM | Modernizacja chodnika na Osiedlu Montwiłła Mireckiego.Gruntowny remont z wymianą płyt chodnikowych. Wymianą progów oddzielających trawnik od chodnika. | P/POpinia pozytywna. Zły stan techniczny ciągu pieszego zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu. Wykonanie remontu chodnika znacząco wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 61 000,00 zł |
| 69 | ZDiT P118MM | Modernizacja chodnika.Remont chodnika z wymianą płyt chodnikowych. Wymianą progów oddzielających chodnik o trawnika. | P/P Opinia pozytywna. Zły stan techniczny ciągu pieszego zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu. Wykonanie remontu chodnika znacząco wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 48 000,00 zł |
| 70 | ZDiT P122MM | Bezpieczeństwo na drogach w rejonie Osiedla Mireckiego-ograniczenie prędkości pojazdów na ulicach Srebrzyńskiej i Unii Lubelskiej.Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Mireckiego na przejściach dla pieszych na ulicach Srebrzyńskiej i Unii Lubelskiej (w okolicy osiedla) dzięki montażowi radarowych wyświetlaczy prędkości, które miałyby skłonić kierowców przekraczających prędkość do zwolnienia, szczególnie przed przejściami dla pieszych. Migające znaki ograniczenia prędkości wskazują prędkość zbliżającego się samochodu i są niezwykle skuteczne.Poprawiają bezpieczeństwo na drodze zarówno pieszych jak i kierowców oraz obniżają poziom hałasu generowany przy nadmiernej prędkości co dla mieszkańców bloków stojących tuż przy ruchliwych ulicach Srebrzyńskiej i Unii Lubelskiej jest bardzo istotne. Wyświetlane na urządzeniu pulsujące komunikaty ZWOLNIJ oraz informacje o ilości punktów karnych a także wysokości mandatu działają psychologicznie na odbiorcę przekazu. Statystyki jednoznacznie pokazują ich skuteczność. Przekroczenia prędkości maleją a co za tym idzie zagrożenie wypadkowe zmniejsza się.Radarowa tablica prędkości nie rozprasza uwagi kierujących pojazdem, ale alarmuje o występującym na danym obszarze ograniczeniu prędkości. O dokładnym miejscu i ilości montowanych wyświetlaczy powinien zadecydować specjalista.  | P/PZarząd Dróg i Transportu opiniuje przedmiotowy wniosek pozytywnie.Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji. | 228 000,00 zł |
| 71 | ZDiT P126ZM | Uporządkowanie parkowania na ul Jarzynowej, część w parku.Ustawienie znaku zakazu wjazdu z wyłączeniem mieszkańców, na gruntowym fragmencie ul Jarzynowej między nr 1-16. | N/Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek.Wskazana w przedmiotowym wniosku ulica Jarzynowa należy do kategorii dróg publicznych, nie ma możliwości ograniczenia korzystania z niej wyłącznie do mieszkańców ulicy. Ustawienie znaku zakazu z wyłączeniem mieszkańców spowodowałoby iż gruntowy fragment ulicy Jarzynowej stałby się drogą prywatną. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych.  | 5 000,00 zł |
| 72 | ZDiT P131ZL | Ustawienie nowych wiat przystankowych na Złotnie Przystanki: 1) Złotno-Podchorążych (1500) 2) Złotno-Stare Złotno (1497) 3) Złotno - Zlotno 141 4) Rąbieńska Traktorowa (1546).Ustawienie nowych wiat przystankowych. W chwili obecnej na Osiedlu Złotno część przystanków wyposażona jest w bardzo stare zniszczone wiaty albo nie posiada ich w ogóle. Sytuacja taka bardzo doskwiera Mieszkańcom szczególnie w okresie jesienno-zimowym. | P/Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Złotno i Rąbieńskiej poprawi estetykę przestrzeni miejskiej oraz komfort oczekiwania pasażerów na komunikacje miejską. | 200 000,00 zł |
| 73 | ZDiT P140SP | Wymiana chodnika i założenie progów zwalniających przy ul 28 Pułku Strzelców Kaniowskich.P 20 - 17/2.W ramach projektu zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, na odcinku od Andrzeja Struga do nr 60, wschodnia strona. Na wysokości Szkoły Podstawowej nr 152 zostaną zamontowane nowe bariery oddzielające chodnik od ulicy, poprawiające w ten sposób bezpieczeństwo uczniów wychodzących ze szkoły, pojawią się ławki dla rodziców oczekujących na dzieci oraz nowe nasadzenia roślin i krzewów. W związku z koniecznością zapewnienia dzieciom i starszym mieszkańcom bezpieczeństwa, zostaną założone również na jezdni, na wysokości ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 60, progi zwalniające. | P/Remont chodnika po wschodniej stronie pasa drogowego ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich na odcinku od ul. A. Struga do posesji nr 60 znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. | 657 000,00 zł |
| 74 | ZDiT P150ZM | Jęczmienna ulica spokojem zachwyca - spowolnienie ruchu na ul. Jęczmiennej.P6-314/25.Ulica Jęczmienna charakteryzuje się niską, przeważnie parterową zabudową, a jej szerokość wraz z pasami zieleni powoduje, że jest odbierana jako jasna i przestrzenna. Ze względu na to oraz jej położenie jest często wybierana jako droga do parku bądź po prostu spaceru. Ten jej charakter alei spacerowej budują także niedawno wykonane nasadzenia w postaci szpaleru jarzębin. Wiele osób, w tym dzieci używa jej do jazdy rowerem, wiele przemieszcza się całą szerokością ulicy. Jednocześnie ze względu na długi, prosty odcinek wielu kierowców, szczególnie zdążających do lokali usługowych na jednym jej końcu bądź warsztatów samochodowych na drugim zanadto się rozpędza, stwarzając zagrożenie. Zastosowanie dwu progów zwalniających na odcinku między ul. Manią i Borową zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów oraz pieszych, wybierających tą ulicę jako trasę spacerów i przejażdżek, w tej liczbie mieszkańców tej ulicy. | N/Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. Kwestię montażu i stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. nr 220 z 2003 r. z późn. Zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. Przytoczony akt prawny nie pozwala m.in. na stosowanie progów zwalniających w rejonie przepustów, studzienek kanalizacyjnych, komór instalacji wodociągowych, c.o. itp., a także w odległościach 25 m od tych elementów ze względu na niszczący wpływ wstrząsów powodowanych przejeżdżaniem pojazdów samochodowych. Na przedmiotowym odcinku drogi znajdują się wymienione wyżej konstrukcje inżynierskie. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych. | 0,00 zł |
| 75 | ZDiT P152ZM | Budowa pasa do skrętu z ulicy Biegunowej w ulice Krakowską.273/1 , 273/5.Poszerzenie wyjazdu z ulicy Biegunowej w ulice Krakowską poprzez dobudowanie prawego pasa do lewo skrętu w celu upłynnienia ruchu i zwiększenia przepustowości skrzyżowania. Pas powinien zając przestrzeń od obecnego przystanku MPK (1876) do skrzyżowania. | N/Zarząd Dróg i Transportu opiniuje przedmiotowy wniosek negatywnie.Mając na względzie zasadę gospodarności informujemy, iż Miasto Łódź planuje rozpoczęcie przebudowy ul. Krakowskiej w roku 2021. Zadanie przebudowy wnioskowanej ulicy Krakowskiej zostało ujęte w Planie dla Osiedli na rok 2021-2022.  | 120 000,00 zł |
| 76 | ZDiT S005WS | Sekundniki przy światłach sygnalizacji na skrzyżowaniu Narutowicza-Uniwersytecka/Rodziny Scheiblerów.W miastach, w których są sekundniki przy sygnalizacji są one bardzo chwalone przez kierowców jako zdecydowanie ułatwiające poruszanie się po mieście, dlatego proponujemy jako pilotaż zamontowanie ich na jednym skrzyżowaniu by łódzcy kierowcy mieli możliwość zapoznania się z tym rozwiązaniem i oceny czy chcą wprowadzenia takiego systemu w szerszym zakresie. | N/ZDiT w porozumieniu z Biurem Inżyniera Miasta UMŁ opiniuje przedmiotowy wniosek negatywnie. Zgodnie z punktem 3.3.3.2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, wyświetlacz czasu może być wyłącznie stosowany z sygnalizacją świetlną stałoczasową. Ponadto tut. Zarząd informuje, że na opisywanym skrzyżowaniu działa Obszarowy System Sterowania Ruchem, a sygnalizacja świetlna pracuje w trybie acyklicznym, akomodacyjnym. W związku z powyższym czasy trwania cykli oraz poszczególnych faz są wartościami zmiennymi, zależnymi od warunków ruchu drogowego, co w praktyce oznacza ich dynamiczną zmienność w odniesieniu do natężeń ruchu. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego zadania nie dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych. | 18 000,00 zł |
| 77 | ZDiT S018WS | Mini Park Wierzbowa: odnowa chodnika na ul. Wierzbowej na odcinku od ul. Pomorskiej i do ul. Północnej (www.facebook.com/MiniParkWierzbowa).Ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Północnej, z wyłączeniem fragmentu działki S2-1/27, znajdującej się nad ul. Północną.Renowacja chodnika zlokalizowanego w pasie drogi ul. Wierzbowej (wschodnia strona) na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Północnej. | P/Po wykonaniu remontu chodnika następi poprawa komfortu oraz estetyki pasa drogowego. | 389 400,00 zł |
| 78 | ZDiT S021WS | Wschód Śródmieścia - Ławeczka dla seniora (Narutowicza).Zakup i montaż ławek ulicznych w następujących lokalizacjach: Tramwajowa/Narutowicza (narożnik południowo-wschodni) Jaracza/Wierzbowa (pod sklepem Społem) Narutowicza/Wierzbowa (zachodnia ściana budynku MPK). | P/Ustawienie ławek parkowych w podanych przez wnioskodawcę lokalizacjach poprawi estetykę przestrzeni miejskiej oraz możliwość odpoczynku na ławeczce osobom starszym. | 9 000,00 zł |
| 79 | ZDiT S025WS | Wschód Śródmieścia - bezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Wierzbowej.Poprawa widoczności na przejściu dla pieszych przy Wierzbowej 51A. Obecnie nielegalnie stojące samochody ograniczają widoczność w tym miejscu. Propozycja polega na przeniesieniu słupków zamontowanych kawałek dalej w miejscu parkingu rowerowego i montaż ich w sposób uniemożliwiający nielegalne parkowanie przy przejściu. | N/ZDiT w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. Z uwagi na fakt, iż wskazany odcinek objęty jest gwarancją do roku 2023 r. przestawienie przedmiotowych separatorów jest niemożliwe. Ponadto, egzekwowanie nielegalnie stojących pojazdów w przedmiotowej lokalizacji leży w gestii Straży Miejskiej i Policji. | 1 000,00 zł |
| 80 | ZDiT S038KA | Miejsce parkingowe dla rowerów - przy wejściu do Galerii Łódzkiej.S7-42/45.Ustawienie miejsca parkingowego dla 10 rowerów. Forma stojaków inspirowana podobnymi konstrukcjami w wielu miastach Europy. | N/PZDiT nie wnosi uwag do lokalizacji stojaków rowerowych na przedmiotowej działce. Opinia negatywna z uwagi na opinię Biura Architekta Miasta. W ocenie BAM, zaproponowany wzór stojaków rowerowych odbiega od przyjętego wzoru, limituje liczbę stojaków, które można w ten sposób zlokalizować oraz charakteryzuje się agresywną formą, której brak kontekstu z otoczeniem. | 7 500,00 zł |
| 81 | ZDiT S043WS | Jezdnia dla samochodów, chodnik dla pieszych - ul. Pomorska.Ul. Pomorska na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Tamka.Wyznaczenie pasów postojowych częściowo na chodniku i częściowo na jezdni (tam gdzie występuje możliwa szerokość) Zachowując bezpieczną szerokość chodnika dla pieszego. Na długości szerokiego chodnika gdzie nie można utworzyć pasa postojowego należy zamontować słupki. Zadanie obejmuje tylko stronę południową ulicy Pomorskiej. | P/ZDiT w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji. | 15 000,00 zł |
| 82 | ZDiT W010MI | Utwardzenie tłuczniem ul. Bratkowej.W44-274/1.W związku z planowaną w niedalekiej przyszłości modernizacją ulicy Mileszki w Łodzi (na odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy Bratkowej) proponuję wykonanie nawierzchni utwardzonej również na ulicy Bratkowej, jako logicznego przedłużenia drogi asfaltowej. Aktualnie stan ulicy Bratkowej jest na tyle zły, iż jej utwardzenie znacząco poprawiło by komfort mieszkańców. W ulicy Bratkowej nie są planowane żadne nowe inwestycje infrastrukturalne, czyli np. kanalizacja miejska, co pokazuje brak formalnych przeciwwskazań do utwardzenia tejże ulicy. Utwardzenia tego oczywiście dokonać należy niezależnie od remontu ulicy Mileszki - po prostu podczas remontu ulicy Mileszki obie drogi połączono by nową nawierzchnią. | P/Zarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie pozytywne. Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. | 267 800,00 zł |
| 83 | ZDiT W022NO | Remont ul. Pomorskiej od ul. Gryfa Pomorskiego w kierunku Mileszek.Projekt polega na remoncie ul. Pomorskiej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej od ul. Gryfa Pomorskiego w kierunku Mileszek. Jest to kontynuacja ubiegłorocznego wygranego projektu w BO.  | P/PW związku z brakiem planów inwestycyjnych ŁSI oraz ZWiK na najbliższe lata w przedmiotowej lokalizacji ŁBO W022NO projekt zostanie zaopiniowany pozytywnie. Stan nawierzchni ul. Pomorskiej na wskazanym odcinku zagraża bezpieczeństwu ruchu i w przypadku braku kolizji z planami inwestycyjnymi zasadnym jest przyjęcie projektu przez tut. Zarząd w postaci wymiany warstwy bitumicznej. Nastąpi znaczna poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. | 434 000,00 zł |
| 84 | ZDiT W041ZA | Ul. Rawska – remont generalny wraz z chodnikami.W29-51/4, W29-250/31, W29-42/17.Generalny remont ul.Rawskiej, wraz z chodnikami. Jej stan tak - tak jezdni jak i chodników - jest bardzo zły. | P/NZarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie pozytywne. Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. | 340 000,00 zł |
| 85 | ZDiT W042ZA | Ul. Rawska – remont chodnika.W29-51/4, W29-250/31, W29-42/17.Remont chodnika północnego przy ul.Rawskiej. Jego stan jest bardzo zły i nie tylko zimą zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu pieszych. | P/PZarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie pozytywne. Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. | 90 000,00 zł |
| 86 | ZDiT W043ZA | Ul. Tatrzańska – remont chodnika.Pas działek od południowego fragmentu działki W30-18/59 do (idąc na południe) działki W30-18/80 (czyli wszystkie działki chodnika zachodniego przy ul.Tatrzańskiej od numeru 23/25 do 61).Remont chodnika zachodniego przy ul.Tatrzańskiej. Jego stan jest bardzo zły i nie tylko zimą zagrażabezpieczeństwu i zdrowiu pieszych. | P/PZarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie pozytywne. Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. | 220 000,00 zł |
| 87 | ZDiT W056AN | Nowy asfalt na ulicy Feliksińskiej.odcinek od ul. Dworcowej do autostrady A1.Odcinek Feliksińskiej od ul. Dworcowej do autostrady A1 przez okres remontu ul. Rokicińskiej był głównym objazdem, nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale i dla osób mieszkających poza granicami Miasta, m.in. w powiecie Łódzkim Wschodnim. Tak natężony ruch sprawił, iż droga jest w znacznym stopniu zdegradowana, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ponadto, jest to główny ciąg komunikacyjny w okolicy, również dla pieszych, dlatego też wymiana nakładki asfaltowej jest niezbędna i pilna. | P/Wykonanie remontu nawierzchni na ulicy Feliksińskiej, poprawi bezpieczeństwo i komfort jej użytkowników oraz znacząco poprawi wygląd i estetykę miasta.  | 370 000,00 zł |
| 88 | ZDiT W089ST | Wymiana nawierzchni chodnika wraz z montażem ławek na ul. Janosika od ul. Chałubińskiego w kierunku do ul. Brzezińskiej.Remont chodnika wraz z zabrukiem pod ławki, zakup oraz montaż ławek oraz wymiana ekranów przeciwbłotnych „antychlapacz” blaszanych.  | P/Zarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie pozytywne. Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. | 200 000,00 zł |
| 89 | ZDiT W091ZA | Remont chodnika przy ulicy Przędzalnianej na odcinku od Skierniewickiej do Przybyszewskiego.W29-42/17; W29-42/14; W29-42/3; W29-93/38; W29-93/37; W29-28/1; W29-28/2.Wymiana płyt chodnikowych na ulicy Przędzalnianej na odcinku od ul Przybyszewskiego do ulicy Skierniewickiej, po obu stronach jezdni. | P/PZarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie pozytywne. Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. | 200 000,00 zł |
| 90 | ZDiT W100WW | Remont nawierzchni ulicy Haśka pomiędzy Przybyszewskiego a Milionową.W21-607/14, W21- 607/12, W21- 607/13.Wymiana zużytej nawierzchni ulicy Haśka pomiędzy ulicami Przybyszewskiego a Milionową poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo użytkowników drogi osiedla Widzew Wschód. | P/Zarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie pozytywne. Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. | 250 000,00 zł |
| 91 | ZDiT W104MI | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlu Mileszki.Celem zadania "Poprawa bezpieczeństwa na Osiedlu Mileszki" jest: - zakup i zamontowanie 26 luster drogowych ułatwiających wyjazd z dróg podporządkowanych na Osiedlu Mileszki; - odmalowanie 6 przejść dla pieszych na Osiedlu Mileszki zwiększających widoczność przejść; - zamontowanie progów zwalniających przy przejściu dla pieszych przy ulicy Pomorskiej 437 ponieważ istniejąca sygnalizacja świetlna nie wymusza na wszystkich kierujących wytracania prędkości (nagminny przejazd na czerwonym świetle, niedziałająca sygnalizacja) co stwarza niebezpieczeństwo dla dzieci - montaż znaków drogowych T-16 informujących o wyjeździe dla straży pożarnej umiejscowionych przy strażnicach OSP na ulicy Pomorskiej oraz ulicy Malowniczej. | N/Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek ze względu na brak kontaktu z wnioskodawcą w celu doprecyzowania zbyt ogólnego zakresu zadania. Nadmieniamy, iż nie wskazano lokalizacji luster drogowych co uniemożliwia podjęcie właściwej decyzji czy dane lustro drogowe będzie ustawione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast w sprawie progu zwalniającego przy SP ul. Pomorska 437 informujemy, iż została wydana opinia negatywna Biura Inżyniera Miasta do wnioskowanego progu (pismo DAR-BIM-III.7226.210.2020). W przypadku odnowienie istniejących przejść dla pieszych jest realizowane ze środków bieżących Zarządu Dróg i Transportu. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych. | 22 000,00 zł |
| 92 | ZDiT W107MI | Remont drogi. Ul. Goryczkowa.W44-258/1.Remont fragmentu ulicy Goryczkowej zapewniający mieszkańcom Osiedla dojazd do ulicy Frezjowej - głównej ulicy miejskiej. Łączna długość odcinka 200 m. Wykorytowanie istniejącej drogi na 50 cm, wypełnienie gruzem betonowo-ceglanym 30 cm z zagęszczeniem, nawiezienie klińca 20 cm i zagęszczenie oraz utwardzenie walcem. | P/Zarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie pozytywnie. Z uwagi na przewężenia pasa drogowego w przedmiotowej lokalizacji remont ulicy w niektórych miejscach obejmował będzie szerokość 1,5-2,5 m. Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. | 65 000,00 zł |
| 93 | ZDiT W115NR | Ofiarna piątka - budowa nawierzchni tartanowej wzdłuż Alei Ofiar Terroryzmu 11 Września i ul. Józefiaka.Projekt zakłada budowę toru biegowego wzdłuż Alei Ofiar Terroryzmu 11 Września i ul. Józefiaka na istniejącym chodniku. W ramach inwestycji powstanie nawierzchnia tartanowa o szerokości jednego metra i długości 5000 metrów wraz z oznakowaniem poziomym co 500 metrów. Budowa toru nie wymaga przebudowy istniejącego chodnika ani stosowania specjalnej podbudowy. Polega ona na naniesieniu warstwy poliuretanowej na istniejącą nawierzchnię. Po zakończeniu inwestycji chodnik w całej swojej szerokości nadal będzie służył pieszym. Dodatkowo z uwagi na chropowatość tartanu będzie on dodatkowo pełnił funkcję antypoślizgową. W tej części Łodzi brak jest obiektów sportowych na których biegacze mogą trenować na nawierzchni im przyjaznej. | N/NZarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie negatywnie z uwagi na fakt, iż nawierzchnia tartanowa jest nawierzchnią sportową przeznaczoną do stosowania na obiektach sportowych bądź rekreacyjnych (PN-EN 14877:2014). Pas drogowy nie jest ani obiektem sportowym ani rekreacyjnym, a jego nadrzędną funkcją jest funkcja komunikacyjna. W związku z tym ograniczanie przestrzeni przeznaczonej dla ruchu pieszego na rzecz tworzenia ciągów rekreacyjno-sportowych jest sprzeczne z podstawową funkcją drogi. Kolejną sprawą jest fakt, iż po takiej nawierzchni nie mogą poruszać się pojazdy mechaniczne co niesie ze sobą duże prawdopodobieństwo zniszczenia przedmiotowej drogi dla biegaczy podczas prac związanych z letnim oraz zimowym utrzymaniem dróg. Chodnik wzdłuż al. Ofiar Terroryzmu 11 Września na podstawie przeprowadzonego corocznego przeglądu jest w stanie zadowalającym tak więc bezzasadnym jest naruszanie jego konstrukcji. Podczas konsultacji telefonicznej z Wnioskodawcą została przedstawiona propozycja dotycząca zmiany technologii wykonania nawierzchni na taką, która spełnia parametry do stosowania w pasie drogowym. Propozycja została odrzucona argumentując m.in. tym iż podobna nawierzchnia znajduje się w Parku „Na Zdrowiu”. ZDiT potwierdził fakt występowania takowej ścieżki w parku natomiast kluczową sprawą dla takiej nawierzchni jest jej lokalizacja, a park jest obiektem wypoczynkowo-rekreacyjnym na którym dopuszczone jest stosowanie nawierzchni poliuretanowych. W związku z tym ZDiT jako zarządca drogi podtrzymuje opinię negatywną dla tego zadania. | 750 000,00 zł |
| 94 | ZDiT W118NR | Pętla wokół Della - budowa nawierzchni tartanowej wzdłuż Alei Ofiar Terroryzmu 11 Września i ul. Informatycznej.W-37: 120/87, 120/71; W-36; 71/136, 71/143, 54/51, 54/8, 54/57, 54/59; W-35: 178/60, 178/55, 178/58, 171/25, 178/57.Projekt zakłada budowę nawierzchni tartanowej wzdłuż Alei Ofiar Terroryzmu 11 Września i ul. Informatycznej wokół fabryki Della na istniejącym chodniku. W ramach budowy powstanie tor biegowy o szerokości jednego metra i długości ok 3 600 metrów. Budowa toru biegowego nie wymaga przebudowy istniejącego chodnika ani stosowania specjalnej podbudowy i polega tylko na naniesieniu nawierzchni poliuretanowej. Tak przebudowany chodnik w dalszym ciągu będzie służył pieszym na całej swojej szerokości. Ponadto tartan ze swoją chropowatością będzie spełniał również funkcje antypoślizgowe. Teren ten cieszy się dużą popularnością wśród biegaczy, jednak zastosowana na chodniku kostka brukowa ma negatywny wpływ na kości i stawy osób tam biegających. | N/NZarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie negatywnie z uwagi na fakt, iż nawierzchnia tartanowa jest nawierzchnią sportową przeznaczoną do stosowania na obiektach sportowych bądź rekreacyjnych (PN-EN 14877:2014). Pas drogowy nie jest ani obiektem sportowym ani rekreacyjnym, a jego nadrzędną funkcją jest funkcja komunikacyjna. W związku z tym ograniczanie przestrzeni przeznaczonej dla ruchu pieszego na rzecz tworzenia ciągów rekreacyjno-sportowych jest sprzeczne z podstawową funkcją drogi. Kolejną sprawą jest fakt, iż po takiej nawierzchni nie mogą poruszać się pojazdy mechaniczne co niesie ze sobą duże prawdopodobieństwo zniszczenia przedmiotowej drogi dla biegaczy podczas prac związanych z letnim oraz zimowym utrzymaniem dróg. Chodnik wzdłuż al. Ofiar Terroryzmu 11 Września na podstawie przeprowadzonego corocznego przeglądu jest w stanie zadowalającym tak więc bezzasadnym jest naruszanie jego konstrukcji. Podczas konsultacji telefonicznej z Wnioskodawcą została przedstawiona propozycja dotycząca zmiany technologii wykonania nawierzchni na taką, która spełnia parametry do stosowania w pasie drogowym. Propozycja została odrzucona argumentując m.in. tym iż podobna nawierzchnia znajduje się w Parku „Na Zdrowiu”. ZDiT potwierdził fakt występowania takowej ścieżki w parku natomiast kluczową sprawą dla takiej nawierzchni jest jej lokalizacja, a park jest obiektem wypoczynkowo-rekreacyjnym na którym dopuszczone jest stosowanie nawierzchni poliuretanowych. W związku z tym ZDiT jako zarządca drogi podtrzymuje opinię negatywną dla tego zadania. | 540 000,00 zł |
| 95 | ZDiT W119WW | Rowerem na Olechów i Janów.Projekt zakłada wprowadzenie nowej organizacji ruchu na odcinku od Ronda Sybiraków (od istniejących włączeń dróg dla rowerów) do ul. Augustów, w tym wymalowanie pasów dla rowerów. | P/Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji. | 81 000,00 zł |
| 96 | ZDiT W127NR | Wiata przystankowa na przystanku Zakładowa - Dorabialskiej.Projekt ma na celu wykonanie wiaty przystankowej dla osób jadących w stronę miasta z przystanku na ulicy Zakładowej przy wylocie ulicy Dorabialskiej. Z powodu przejazdów kolejowych w Andrzejowie autobusy linii 82 mają znaczne opóźnienia. W trakcie oczekiwania osoba korzystająca z usług MPK nie ma gdzie się schronić przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. | P/Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Zakładkowej /Dorabialskiej nr 1416 poprawi estetykę przestrzeni miejskiej oraz komfort oczekiwania pasażerów na komunikacje miejską. | 40 000,00 zł |
| 97 | ZDiT W130MI | Powstrzymajmy wykruszanie nowego asfaltu na Kosodrzewiny.Zabezpieczenie płytami betonowymi lub krawężnikami obrzeży ul. Kosodrzewiny i Taborowej na odcinku od Arniki do Malowniczej, aby zapobiec wykruszaniu się asfaltu. Obecnie ulice te są stosunkowo wąskie, co powoduje że samochody przy wymijaniu muszą zjeżdżać z asfaltu na nieutwardzony grunt. Powoduje to wybijanie gruntu i następnie wykruszanie krawędzi asfaltu. Zastosowanie krawężników spowoduje, że obrzeża nie będą się kruszyć i droga przetrwa znacznie dłużej. Krawężniki powinny być wkopane tak, by sięgały jedynie do poziomu asfaltu (jak na ul. Moskule), by najechanie na nie nie uszkadzało opon i felg. Rozwiązanie należy zastosować w pierwszej kolejności na fragmentach, gdzie obecnie występują największe zniszczenia i widać wyjeżdżony grunt obok jezdni, niekoniecznie na całej długości - w niektórych miejscach nie ma jak zjechać z asfaltu na daną stronę, więc wykruszanie nie występuje. Podobnie, większość uszkodzeń jest na odcinku od Transmisyjnej do Malowniczej, na odcinku od Arniki do Transmisyjnej występują one sporadycznie. | P/Zarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie pozytywne. Z uwagi na wąski pas drogowy wbudowanie krawężników możliwe jest jedynie na poziomie jezdni tzw. krawężnik zatopiony. Dzięki wbudowanym w ten sposób krawężnikom ograniczy się degradację jezdni. Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. | 200 000,00 zł |
| 98 | ZDiT W139SW | Bezpieczniej w drodze do szkoły! Instalacja progu zwalniającego przed SP37. Lokalizacja: Ulica Szpitalna - Stary Widzew.Konieczne jest zamontowanie dodatkowego progu listwowego (najlepiej o wysokości 70mm i prędkości przejazdu do 20kmh) w bezpośredniej bliskości przejścia dla pieszych, które położone jest tuż przy wejściu do SP37. Spowoduje to zmniejszenie prędkości samochodów i zwiększy bezpieczeństwo pieszych przechodzących po tym przejściu. Ulica Szpitalna jest popularnym "objazdem" skrzyżowania Piłsudskiego/Niciarniana. Kierowcy z dużą prędkością przejeżdżają przez przejście dla pieszych; którym do szkoły, przedszkola i żłobka chodzą dzieci. Zamontowane w okolicy progi zwalniające "pinezkowe" są nieskuteczne (kierowcy praktycznie nie zwalniają na nich) i położone w dużej odległości od wspomnianego przejścia dla pieszych. Ponadto często "spieszący się" kierowcy nie ustępują pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych. Zakres projektu: Zakup i montaż progu zwalniającego oraz dostosowanie istniejącego oznakowania przez dodanie tabliczek informujących o liczbie progów zwalniających oraz przeniesienie istniejących znaków w odpowiednie miejsce. | N/Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. Kwestię montażu i stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. nr 220 z 2003 r. z późn. Zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. Przytoczony akt prawny nie pozwala m.in. na stosowanie progów zwalniających w rejonie przepustów, studzienek kanalizacyjnych, komór instalacji wodociągowych, c.o. itp., a także w odległościach 25 m od tych elementów ze względu na niszczący wpływ wstrząsów powodowanych przejeżdżaniem pojazdów samochodowych. Na przedmiotowym odcinku drogi znajdują się wymienione wyżej konstrukcje inżynierskie. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych. | 0,00 zł |
| 99 | ZIM ZIM L018 | Budowa drogi/ścieżki rowerowej od ulicy Rzgowskiej - wzdłuż ulicy Paradnej, do Trasy Górnej.Od ulicy Rzgowskiej - wzdłuż ulicy Paradnej, do Trasy Górnej.Chcąc powiększyć teren rekreacyjny oraz zachęcić większą liczbę osób do korzystania z rowerów - chcielibyśmy zgłosić do Budżetu Obywatelskiego projekt budowy drogi/ścieżki rowerowej łączącej tą zlokalizowaną wzdłuż ulicy Rzgowskiej i poprowadzić ją ulicą Paradną, aż do ścieżki rowerowej mieszczącej się przy Trasie Górnej. | P/Budowa drogi rowerowej usprawni komunikację rowerową w rejonie dużego ośrodka medycznego w mieście oraz terenów rekreacji i stanowić będzie kontynuację rozwoju sieci tras rowerowych w mieście, wpisującej się w „zieloną” strategię Miasta. | 1 500 000,00 zł |
| 100 | ZIM L045 | Rowerotrasa do lasu łagiewnickiegoWykonanie brakującej infrastruktury rowerowej z parku staromiejskiego do lasu łagiewnickiego przez parki helenów, ocalałych i szarych szeregów. W szczególności umożliwienie jechania rowerem północną stroną ul. Północnej, wyznaczenie pasów i montaż stacji napraw rowerów na trasie.  | N/Zadanie zostało negatywnie zaopiniowane przez ZDiT oraz BIM w zakresie wykonania pasów rowerowych w ulicach Górniczej i Głowackiego.Dodatkowo wartość realizacji budowy CPR w ul. Północnej oraz DDR w ul. Stalowej przekracza maksymalną wysokość środków zarezerwowaną dla zadania ponadosiedlowego (2 000 000 zł) | 0,00 zł |
| 101 | ZIM L136 | Odnowa ulicy Kościelnej.B47-362; B47-360/1; B47-360/2Projekt dotyczy odnowy części ulicy Kościelnej (od skrzyżowania z Placem Kościelnym) oraz Starego Rynku. Objęty projektem fragment miasta ma duże znaczenie historyczne (dawne centrum Łodzi, teren getta żydowskiego, dawna żydowska dzielnica); ściśle przylega do strefy rewitalizacji; stanowi istotny ciąg komunikacyjny (droga do Kościoła, weterynarza, naturalna linia poruszania się w kierunku pobliskiego Parku Staromiejskiego, a także w kierunku Manufaktury oraz Placu Wolności i ulicy Piotrkowskiej), jest ulicą bez wyjazdu (tzw. ślepą). | N/Zarząd Inwestycji Miejskich jako realizator zadania opiniuje je negatywnie, ze względu na brak możliwości wykonania zadania w ciągu jednego roku budżetowego. Ulica Kościelna wymaga gruntownej przebudowy całości pasa drogowego tj. przebudowy jezdni, chodników, budowy odwodnienia, przebudowy oświetlenia, budowy miejsc postojowych, usunięcia kolizji z uzbrojeniem podziemnym.Ze względu na duży zakres inwestycji, zadanie wymaga w pierwszej kolejności opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych opinii poszczególnych Jednostek Miasta, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych. Czas potrzebny na przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy to minimum 3 miesiące, opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji to minimum 8 miesięcy i realizacja 6 miesięcy. Na obecnym etapie nie jest możliwe podanie kosztu realizacji inwestycji. Koszt wykonania zadania będzie możliwy do oszacowania po opracowaniu dokumentacji projektowej.  | 210 060,00 zł |
| 102 | ZIM L140 | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej.Obręb P-16, działka nr 31Projekt zakłada zaprojektowanie i budowę ronda na skrzyżowaniu Al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz dla usprawnienia ruchu samochodowego. W ostatnich latach na tym skrzyżowaniu dochodziło do nagminnego łamania przepisów drogowych, a nawet zdarzały się wypadki śmiertelne. W związku z tym realizacja tego projektu jest obecnie niezbędna dla bezpieczeństwa Mieszkańców okolicznych osiedli. | N/PZarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie złożony projekt do BO, ponieważ:1/ Zgodnie z rozdziałem 2 § 2 punkt 2 w ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty :• Ppkt. 9) których realizacja jest obiektywnie niemożliwa w trakcie jednego roku budżetowegoOpinia jest negatywna ze względu na duży zakres zgłoszonego projektu do Budżetu Obywatelskiego. Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę skrzyżowania ulic Srebrzyńskiej i Al. Unii Lubelskiej wraz ze zmianą układu geometrii skrzyżowania. W pierwszej kolejności należy opracować dokumentację projektową, uzyskać niezbędne powolnienia, uzgodnienia i decyzje. Czas niezbędny na opracowanie dokumentacji oraz na realizację to 2 lata. W związku z powyższym zadanie to nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.2/ Wskazany koszt realizacji zadnia tj 1 500 000,00 zł jest nie wystarczający. Szacowany koszt inwestycji to 5 200 000,00 zł. Kwota ta przekracza środki przeznaczone na projekty ponadosiedlowe, dla których wartość maksymalna na jedno zadanie określona została na kwotę 2 000 000,00 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020/2021. | 5 200 000,00 zł |
| 103 | ZIM L142 | Remont ul. Jarzynowej.Obręb P-6, działki nr 256/7, 256/10, 256/4, 256/8Kompleksowy remont ul. Jarzynowej na odcinku od ul. Srebrzyńskiej do ul. Solec. Projekt ten w szczególności obejmuje stworzenie odpowiedniego projektu budowlanego, weryfikację i naprawę istniejącej kanalizacji deszczowej, wymianę podbudowy i nawierzchni jezdni oraz chodnika znajdującego się po stronie Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego, a także wyznaczenie i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych przejścia dla pieszych na wysokości bloku przy ul. Jęczmiennej 22/24. Wszelkie prace powinny być również prowadzone w taki sposób, aby nie zniszczyć istniejących, wiekowych klonów srebrzystych. | P/PZarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony wniosek. | 2 000 000,00 zł |
| 104 | ZIM L148 | Utwardzenie ulicy Moskuliki na odcinku Zjazdowa-Marmurowa. Kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla „Dolina Łódki”.Obręb W-2, działka nr 175/4Fragment ulicy Moskuliki na odcinku Zjazdowa-Marmurowa znajduje się w fatalnym stanie i wymaga natychmiastowej interwencji. | P/Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest pozytywna ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny technicznej wykonalności i jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie należy realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wskazany kosztach realizacji zadnia tj 1 461 000 zł, należy zwiększyć o koszty wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie będzie możliwe do zrealizowania za kwotę 1 521 000,00 zł.  | 1 521 000,00 zł |
| 105 | ZIM L207 | Asfalt na ul. Henryka oraz spowalniacze.Nawierzchnia jezdni jest brukowana. Po instalacji wodociągu i cztery lata później kanalizacji, powinno nastąpić położenie asfaltu. | N/Projekt niemożliwy do wykonania ze względu na przekroczenie kwoty przewidzianej na zadanie. Zadanie możliwe do zrealizowania, lecz należałoby zwiększyć kwotę do 1600000,00 zł, co przekracza założenia BO. | 1 150 000,00 zł |
| 106 | ZIM L211 | Remont schodów wzdłuż Al. Wyszyńskiego (na odcinku między ul. Popiełuszki, a ul. Armii Krajowej, strona północna).Celem zadania jest remont schodów-zejść, które stanowią integralną część ciągów pieszych wzdłuż al.. Wyszyńskiego, po stronie północnej. | P/ZIM opiniuje pozytywnie zgłoszony wniosek. Remont chodnika wymaga podjęcia działań inwestycyjnych. Remont poprawi bezpieczeństwo oraz estetykę w najbliższej okolicy. | 630 000,00 zł |
| 107 | ZIM L215 | Bezpieczna droga do szkoły - sygnalizacja na "żądanie" na przejściu dla pieszych ul. Św. Rafała Kalinowskiego przy ul. Gościniec 1.Zadanie ma polegać na ustawieniu przy ul. Kalinowskiego po obu stronach ulicy sygnalizatorów, które po naciśnięciu przycisku zmieniałyby światło dla kierowców jadących ul. Kalinowskiego na czerwone. | P/Wniosek spełnia kryteria BO. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się użytkowników drogi. | 355 000,00 zł |
| 108 | ZIM L246 | Remont ulicy Rewolucji 1905r. i budowa DDR na odcinku Sterlinga-Uniwersytecka.S2-153/2.Nawierzchnia na wspomnianym odcinku od lat jest łatana i wymaga remontu. Projekt przewiduje: - remont nawierzchni drogi na odcinku pomiędzy Sterlinga a Kamińskiego - nasadzenie 5 drzew (przy parkingu Netto i w miejscach wskazanych przez Zarząd Zieleni) - wyznaczenie drogi rowerowej po południowej stronie ulicy Rewolucji (zmniejszenie chodnika, chodnik po stronie północnej został już wyremontowany) Długość remontowanego odcinka: 400m (w śladzie Placu Pokoju który zgodnie z (niezrealizowanym) projektem z BO 2016 (został przygotowany PZT plan przebudowy Placu Pokoju), będzie miał DDR. | P/ZIM opiniuje pozytywnie zgłoszony wniosek. Przebudowa pasa drogowego poprawi bezpieczeństwo oraz estetykę ul. Rewolucji 1905 r. | 203 000,00 zł |
| 109 | ZIM B008BD | Bezpieczne przejście - naprawa i wybudowanie chodnika ul. Górnicza 2-4.B50-60/89.Wybudowanie i naprawa 60 m chodnika przy nowych budynkach mieszkalnych. Rekultywacja trawnika przylegającego do chodnika oraz wymiana zniszczonych krawężników. Celem inwestycji jest rozwijanie infrastruktury drogowej, poprawiającej bezpieczeństwo osób najmniej "chronionych" czyli pieszych, a w szczególności dzieci i osób starszych. | P/PRealizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego otoczenia. | 55 000,00 zł |
| 110 | ZIM B013BZ | Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej w kierunku ul. Lechickiej.1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego na długości 350 m (odcinek od ul. Szczecińskiej w kierunku ul. Lechickiej),2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na długości 350 m (odcinek od ul. Szczecińskiej w kierunku ul. Lechickiej). | P/PRealizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego otoczenia. | 435 000,00 zł |
| 111 | ZIM B025TW | Odwodnienie ulicy WolińskiejB40-64/15Projekt dotyczy wybudowania odwodnienia ulicy Wolińskiej w Łodzi, do np.. Pobliskiego, najniżej usytuowanego cieku wodnego - kanalizacji deszczowej, która na niewielkiej głębokości przecina ulicę Wolińską, na wysokości posesji nr 4 i 6.  | N/Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie złożony projekt do Budżetu Obywatelskiego, Zadanie nie jest możliwe do realizacji w podanym zakresie. Inwestycja powinna obejmować kompleksową przebudowę ul. Wolińskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Obecnie na ulicy Wolińskiej jest ułożona nawierzchnia z destruktu asfaltowego bez krawężników i zagospodarowanego pobocza. Brak krawężników oraz pobocza o gruntowej nawierzchni będą przyczyną zamulania wpustów deszczowych, co w konsekwencji doprowadzi do niedrożności kanalizacji deszczowej.W pierwszej kolejności, należy opracować dokumentację projektową, uzyskać niezbędne powolnienia, uzgodnienia i decyzje. Czas niezbędny na opracowanie dokumentacji oraz na realizację to 2 lata. W związku z powyższym zadanie to nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.Należy podkreślić, że zgodnie z opinią ZWiK na wysokości posesji nr 6 ul. Wolińską przecina kanał deszczowy d=1,00m ( ZWiK nr arch. 208-821, 206-244), odprowadzający wody opadowe z obszaru miasta Rojna-Południe do cieku z Grabieńca. Kanał ten w chwili obecnej nie znajduje się w ewidencji majątkowej Miasta Łodzi, a tym samym w eksploatacji ZWiK i przewidziany jest do ujawnienia. Techniczna możliwość odwodnienia pasa drogowego ul. Wolińskiej w oparciu o powyższy kanał, zaistnieje po ujawnieniu kanału deszczowego lub uzyskana zgody Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ na możliwość włączenia odwodnienia ul. Wolińskiej do w/w kanału.WGK informuje, że podejmie działania zmierzające do ujawnienia kanału. Obecnie nie jest w stanie określić terminu przejęcia kolektora deszczowego dn1,0m na majątek Miasta, bowiem należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego oraz przygotować dokumentacje powykonawczą. Szacowany koszt przebudowy ulicy Wolińskiej to 880 000,00 zł. Kwota ta przekracza środki przeznaczone dla osiedla Teofilów - Wielkopolska na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020/2021. | 20 000,00 zł |
| 112 | ZIM B026BC | Wygodne i bezpieczne dojście do przystanków - chodniki zamiast wydeptanych ścieżek, azyle na przejściach dla pieszychZadanie będzie polegać na wykonaniu: chodników w miejscu obecnych wydeptanych ścieżek w okolicy przystanków: -Lutomierska/Klonowa - Kasprzaka/Kutrzeby (d. Tybury) - Julianowska/Żarnowcowa - Julianowska/Zgierska azyli (wysepek) na przejściach dla pieszych w okolicy przystanków (ilość - 12 szt.): - Lutomierska/Czarnkowska (oba przejścia) - Lutomierska/Bazarowa -Kasprzaka/Kutrzeby (także przejście przy Gandhiego) - Pojezierska/Grunwaldzka | P/Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest pozytywna, ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny technicznej wykonalności, jest możliwa do wykonania w ciagu jednego roku budżetowego. Zadanie należy zrealizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Projekt możliwy do realizacji zgodnie z opisem zamieszczonym w karcie zmian. | 165 200,00 zł |
| 113 | ZIM B031TW | Nowe miejsca parkingowe na Turoszowskiej - ul. Turoszowska 1-24AB44-71/15, B44-71/14, B44-65/12, B44-57/61Miejsca parkingowe wykonane z płyt ażurowych o szerokości 1,5m. Samochody miałyby parkować częściowo na nowych płytach, częściowo na jezdni. Chyba, że będzie możliwość wykonania pełnych miejsc parkingowych. | N/Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie złożony projekt do BO, Obecnie na ul. Turoszowskiej panuje bałagan w przestrzeni publicznej. W pierwszej kolejności, należy zaplanować uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprzez wydzielenie miejsc parkingowych, chodników oraz zieleńców. Inwestycja powinna obejmować kompleksową przebudowę pasa drogowego W pierwszej kolejności, należy opracować dokumentację projektową, uzyskać niezbędne powolnienia, uzgodnienia i decyzje. Czas niezbędny na opracowanie dokumentacji oraz na realizację to 2 lata. W związku z powyższym zadanie to nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, co jest nie zgodne z zasadami Budżetu Obywatelskiego Szacowany koszt inwestycji tj przebudowy ul. Turoszowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji - 900 000,00 zł. Kwota ta przekracza środki przeznaczone dla osiedla Teofilów - Wielkopolska na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020/2021.Zgodnie z opinią Zarządcy Drogi, działki nr 65/12 oraz 57/61 nie stanowią pasa drogowego drogi publicznej, ich stan prawny jest nieuregulowany, nie mogą być objęte zakresem zadania.Inwestycja mogłaby być zrealizowana tylko na działkach nr 71/15, 71/14, 65/5 w obrębie B-44 , które, są działkami drogowymi. | 250 000,00 zł |
| 114 | ZIM B050BZ | Przebudowa ulicy Kłosowej od Glebowej do Lechickiej - I etap od Glebowej do UprawnejPrzebudowa obejmuje wykonanie dokumentacji na całość (I i II etap) oraz realizację robót z I etapu: wykonanie trwałej nawierzchni asfaltowej po uprzednim odprowadzeniu wód opadowych; ułożenie kostki brukowej na podjazdach do posesji i chodników. Długość odcinka w I etapie - około 220 metrów. | P/PWniosek spełnia kryteria BO. Realizacja projektu zwiększy poczucie bezpieczeństwa oraz komfort poruszania się użytkowników drogi. | 457 000,00 zł |
| 115 | ZIM B053BZ | Przebudowa ulicy Hektarowej od Kłosowej do KompostowejProjekt niniejszy obejmuje opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Hektarowej od Kłosowej do Kompostowej, wykonanie robót budowlanych w zakresie odprowadzenia wód opadowych, ułożenia nawierzchni asfaltowej oraz wykonania podjazdów do posesji i chodników dla pieszych. Długość odcinka to 470 metrów. | N/PRealizacja zadania obejmuje opracowanie dokumentacji oraz kompleksową przebudowę ulicy o długości około 470 m. Koszty przebudowy ulicy o zbliżonych parametrach wraz z wykonaniem odwodnienia kształtują się na poziomie około 4 000 000 zł / km, koszt realizacji zadania przekracza więc przydzielona dla osiedla Bałuty Zachodnie wysokość środków. | 1 940 000,00 zł |
| 116 | ZIM B063BC | Remont chodnika na ul. Urzędniczejul. Urzędnicza po stronie zachodniej - od ul Sędziowskiej do wjazdu od strony ul. Bolesława Prusa; działki nr 645/3 i nr 490/4Remont chodnika z zapewnieniem postoju pojazdów przy krawężniku zaznaczonym kostką o odrębnym odcieniu. Dokończenie zadania z roku ubiegłego, mającego na celu poprawę przejścia dla pieszych i możliwości postoju pojazdów, tak mieszkańców, jak i interesantów Zakładu Medycyny Sądowej, Rejonu Obsługi Mieszkańców, Biura Obsługi UMŁ i innych. | P/We wskazanej lokalizacji (przez Wnioskodawcę propozycji zadania polegajacego na remoncie) nie stwierdzono istniejącego chodnika. Z uwagi na powyższe konieczne jest podjęcie działań inwestycyjnych w celu jego budowy. Po wykonaniu nowego chodnika na ulicy Urzędniczej nastąpi poprawa komfortu oraz estetyki pasa drogowego. We wniosku popełniony został błąd, działka B-28 490/4 nie istnieje, budowa chodnika nastąpić moze na działce B-28 490/12. | 80 000,00 zł |
| 117 | ZIM B079BD | Odnowa ulicy Kościelnej, ul. Stary Rynek 1 oraz Placu Kościelnego (numery nieparzyste)B47-362, B47-353, B47-360/1, B47-360/2Projekt zakłada odnowienie nawierzchni ulicy Kościelnej, Starego Rynku oraz Placu Kościelnego (numery nieparzyste) - wymianę chodników, remont drogi, zlikwidowanie krawężników i innych barier architektonicznych. W znacznym stopniu poprawi to bezpieczeństwo poruszania się po tych ulicach. Dodatkowo projekt zakłada wprowadzenie strefy zamieszkania wzdłuż całej ulicy Kościelnej, na ulicy Plac Stary Rynek 1 oraz na Placu Kościelnym (numery nieparzyste). Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo poruszania się pieszych po tych ulicach. W ramach projektu planowane jest ustawienie roślinności wzdłuż ulicy Kościelnej (krzewy / drzewa w donicach) oraz wykonanie niewielkich trawników wzdłuż zabudowań przy ulicy Kościelnej (trawnik o szerokości maksymalnie 1 - 2 metry). Obecnie na ulicy nie ma żadnej zieleni, co podnosi temperaturę latem oraz sprawia, że ulica wygląda nieatrakcyjnie. Elementy zieleni (donice / kwietniki) mogą także być wykorzystane jako elementy spowalniające ruch w strefie zamieszkania. Ponadto w projekcie planuje się ustawienie koszy na śmieci oraz stojaków na rowery na ulicy Kościelnej oraz na Placu Kościelnym. Dzięki tym zmianom ulica stanie się atrakcyjna, przyjazna mieszkańcom i osobom odwiedzającym ten obszar miasta (turystom, osobom chodzącym do kościoła, weterynarza, przedszkola itd.). | P/PPo wykonaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego nastąpi poprawa komfortu oraz estetyki w okolicach Starego Rynku oraz Placu Kościelnego. | 415 590,00 zł |
| 118 | ZIM B084BZ | Wyasfaltowanie lub położenie kostki, płyt betonowych na ulicy Kieratowej w ŁodziUlica KIERATOWAWykonać nawierzchnię asfaltową lub z kostki lub z płyt betonowych na całym odcinku ulicy od Żeńców do ulicy Samopomocy. Wykopanie rowu odprowadzającego deszczówkę , czy śnieg z roztopów do kanału sanitarnego lub do gruntu. Ułożenie na nawierzchni ulicy progów zwalniających i dedykowanych znaków drogowych dla osiedla mieszkalnego z ograniczeniami prędkości i gabarytów poruszających się po niej samochodów. Powyższa inwestycja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa i komfortu życia Mieszkańców. | N/PZarząd Inwestycji Miejskich jako realizator zadania opiniuje je negatywnie, ze względu na brak możliwości wykonania zadania w ciągu jednego roku budżetowego. W ulicy brak kanalizacji sanitarnej. W pierwszej kolejności należałoby wybudować kanalizację sanitarną. Ze względu na brak odwodnienia ul. Kieratowej, zgodnie z projektem generalnym odprowadzania wód opadowych z północnych i zachodnich terenów miasta - zlewnia rzeki Sokołówki z Brzozą, należy zastosować rozwiązania systemowe w postaci budowy kanalizacji deszczowej w ciagu ulic Żabieniec i Marzanny oraz kolejno ul. Kieratowej z odprowadzeniem wody do rzeki Sokołówki. Powyższe wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji. W pierwszej kolejności należąłoby opracować dokumentację projektową, operat wodnoprawny i uzyskać prawomocne pozwolenie wodnoprawne. Czas potrzebny na przeprowadzeni procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy to minimum 3 miesiace, opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji to minimum 9 miesięcy i realizacja 3 miesiące. na obecnym etapie nie jest możliwe podanie kosztu realizacji inwestycji. Koszt wykonania zadania będzie możliwy do oszacowania po opracowaniu dokumentacji projektowej. | 276 000,00 zł |
| 120 | ZIM B090TW | Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych Teofilów-WielkopolskaAleksandrowska - Bielicowa (0014) (0012), Aleksandrowska - Traktorowa (0010) (0016), Limanowskiego - Pułaskiego (0450) (0436), Włókinarzy - Lutomierska (1315) (1306), Włókniarzy - Żubardzka (1316) (1305)Zadanie zakłada montaż 10 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz włączenie ich do OSSR. Zadanie jest zadaniem systemowym - rozdzielanie zadania byłoby nielogiczne, bezzasadne oraz nieekonomiczne. | P/Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony wniosek. | 739 000,00 zł |
| 121 | ZIM B096BZ | BEZPIECZNY KOCHANÓWEK: CHODNIK DO SZKOŁY NA LECHICKIEJ, ETAP 1W ramach jezdni po jednej stronie zostanie wydzielony chodnik i wykonany z kostki. Zachowane zostaną nasadzenia, a jezdnia zwężona tylko o szerokość chodnika. Szerokość chodnika i ostateczny projekt jego budowy powinien zostać uzgodniony z Wnioskodawcą. Finalnie ulica i chodnik powinien wyglądać podobnie do pobliskiej ulicy Konopnej. Etap 1 zakłada wykonanie chodnika w kierunku szkoły od ul. Kujawskiej. | P/POpinia ZIM: Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony wniosek. ZIM zwiększa kwotę na wykonanie zadania do 350.000 zł. Budowa chodnika wymaga podjęcia działań inwestycyjnych. Nowy ciąg pieszy poprawi bezpieczeństwo oraz estetykę pasa drogowego. | 350 000,00 zł |
| 122 | ZIM B099JM | BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY – CZ.2. – PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY PRZYSTANKU WYCIECZKOWA/WYPOCZYNKOWABudowa wyniesionego przejścia dla pieszych dostępnego dla niepełnosprawnych – znaki drogowe pionowe i poziome informujące o przejściu - przez ul. Wycieczkową przy przystanku autobusowym (naprzeciw istniejącego przejścia przez teren zielony do ul. Centralnej i posesji Wycieczkowa 17a). Wykonanie przy przejściu po wschodniej stronie ulicy schodów lub pochylni terenowej do pokonania różnicy poziomów do ciągu pieszo-jezdnego oraz budowa fragmentu chodnika szer. 150cm (na 3 płyty chodnikowe) wzdłuż ulicy do przystanku autobusowego po wschodniej stronie ulicy. Przy tym przystanku, ani w pobliżu nie ma przejścia dla pieszych, co jest niezgodne z przepisami, a jest to także trasa dojścia do szkoły dzieci z osiedla Rogi. Musi być możliwość bezpiecznego przejścia tędy przez jezdnię, zwłaszcza, że przystanek autobusowy w kierunku północnym zlokalizowany jest na łuku drogi.  | P/PRealizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego otoczenia. | 103 375,00 zł |
| 123 | ZIM B105LA | Instalacja oświetlenia na ul. Pszczelnejul. Pszczelna - działka B11-217/18Instalacja ulicznych latarni ledowych, solarnych, wyposażonych w czujnik ruchu i zmierzchu. Oświetlenie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. | P/POpracowanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Pszczelnej - odnoga usytuowana na działce nr 217/18 w obrębie B-11. Projekt dotyczy odcinka łącznej długości około 150m. Uwzględniając średnią częstotliwość sytuowania punktów świetlnych +/- 35 m należy oszacować koszty dla 5 szt. lamp - zwiększenie kwoty projektu do 50 000 zł. | 50 000,00 zł |
| 124 | ZIM B106BZ | Przejazd rowerowy Aleksandrowska-SzczecińskaB35-79/15,B35-71/2, B35-1/36, B35-79/27Stworzenie przejazdu rowerowego przez Szczecińską po północnej stronie skrzyżowania Aleksandrowska - Szczecińska. Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul Aleksandrowskiej od Szczecińskiej do Szparagowej. Wykonanie włączenia do ruchu w ul. Aleksandrowską ( za Szczecińską) w celu kontynuowania jazdy w stronę Aleksandrowa Łódzkiego. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa wzdłuż ruchliwej ulicy oraz bezpieczny przejazd przez często zatkane skrzyżowanie co również nie jest bezpieczne. Budowa przejazdu umożliwi dalszy rozdział ruchy rowerów od samochodów na wąskiej jezdni. | P/POpinia ZIM: Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony wniosek. Budowa przejazdu rowerowego wymaga podjęcia działań inwestycyjnych. Nowy przejazd poprawi bezpieczeństwo oraz estetykę pasa drogowego. | 175 000,00 zł |
| 125 | ZIM B114BZ | ODNOWA TEOFILOWA: ścieżka rowerowa i spacerowa przez las, wzdłuż ulicy Szczecińskiej w Łodzi.Ścieżka rowerowa i spacerowa przez las, wzdłuż ulicy Szczecińskiej, gdzie brakuje pobocza dla pieszych i rowerów. Od ulicy Liściastej do ulicy Spadkowej. Oczyszczenie drogi z połamanych drzew i chwastów, wyrównanie drogi, zakup i montaż kilku ławeczek, służących do odpoczynku. | N/POpinia ZIM - brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym ze względu na fakt, iż dla realizacji ciągu pieszo - rowerowego konieczne jest opracowanie szczegółowego nowego zagospodarowania terenu w tym przebudowy odwodnienia pasa drogowego, zdobycia zgody na liczne wycinki drzew oraz pozyskanie dodatkowego terenu z działek przyległych do pasa drogowego w celu prawidłowej realizacji. | 5 000,00 zł |
| 126 | ZIM B128RA | Suchą nogą do Biedronki - chodnik zamiast błota na Dereniowej ścieżce.Kontynuacja ul. Dereniowej - wąska ścieżka piesza łącząca ul. Czereśniową z szerszą częścią jezdną ul. Dereniowej. Działka nr 231/1.Wykonanie chodnika na ścieżce – przesmyku wzdłuż ul. Dereniowej między ul. Czereśniową a szerszą jezdną częścią Dereniowej. Węższa część piesza ma szerokość ok. 2,5 m i jest długości ok. 30 m. Ułożenie chodnika na środku przejścia, posadzenie trawy na poboczu i ustawienie kosza na śmieci. Żeby chodziło się tędy wygodniej i schludniej nam wszystkim, a zwłaszcza rodzinom z wózkiem czy osobom starszym. | P/PWe wskazanej lokalizacji konieczne jest podjęcie działań inwestycyjnych w celu budowy chodnika. Po wykonaniu nowego chodnika na ulicy Dereniowej nastąpi poprawa komfortu oraz estetyki pasa drogowego. | 42 400,00 zł |
| 127 | ZIM B145BZ | Utwardzenie ulicy Kieratowej.Wyrównanie ulicy, na której ułożone zostaną płyty betonowe ułatwiające dojazd do poszczególnych posesji. Wykonanie rowów po bokach ulicy ułatwiające odpływ deszczówki, która zalewa za każdym razem niektórych mieszkańców. Wykonanie progów zwalniających na ulicy. Ustawienie odpowiednich znaków drogowych. | N/PZarząd Inwestycji Miejskich jako realizator zadania opiniuje je negatywnie, ze względu na brak możliwości wykonania zadania w ciągu jednego roku budżetowego. W ulicy brak kanalizacji sanitarnej. W pierwszej kolejności należałoby wybudować kanalizację sanitarną. Ze względu na brak odwodnienia ul. Kieratowej, zgodnie z projektem generalnym odprowadzania wód opadowych z północnych i zachodnich terenów miasta - zlewnia rzeki Sokołówki z Brzozą, należy zastosować rozwiązania systemowe w postaci budowy kanalizacji deszczowej w ciagu ulic Żabieniec i Marzanny oraz kolejno ul. Kieratowej z odprowadzeniem wody do rzeki Sokołówki. Powyższe wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji. W pierwszej kolejności należąłoby opracować dokumentację projektową, operat wodnoprawny i uzyskać prawomocne pozwolenie wodnoprawne. Czas potrzebny na przeprowadzeni procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy to minimum 3 miesiace, opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji to minimum 9 miesięcy i realizacja 3 miesiące. na obecnym etapie nie jest możliwe podanie kosztu realizacji inwestycji. Koszt wykonania zadania będzie możliwy do oszacowania po opracowaniu dokumentacji projektowej. | 73 950,00 zł |
| 128 | ZIM B155JM | Rowerem bezpiecznie do szkoły - droga rowerowa wzdłuż Kryształowej i Łupkowej od Wycieczkowej do Górki Rogowskiej.Naturalne przedłużenie/uzupełnienie DDR-ów biegnących wzdłuż ulic Wycieczkowej i Warszawskiej. Zapewniające dojazd do SP 142 oraz terenu rekreacyjnego – Górka Widokowa „Rogi”. Długość: ok. 750 metrów + wyniesiony przejazd rowerowy na wysokości SP 142. Na odcinku Warszawska - SP 142 po stronie południowej. Całość przeprowadzona, tak by nie niszczyć drzewostanu.  | P/POpinia ZIM: Zarząd Inwestycji Miejsich opiniuje pozytywnie zgłoszony wniosek. Budowa drogi rowerowej wymaga podjęcia działań inwestycyjnych. Nowa droga rowerowa poprawi bezpieczeństwo oraz estetykę pasa drogowego. | 457 400,00 zł |
| 129 | ZIM GOO6CD | Nowy chodnik wraz z miejscami parkingowymi wzdłuż ulicy Dąbrowskiego, między ulicami Kossaka i Tatrzańską Obręb G-17, działki 1/87, 605,606,607,608Projekt zakłada budowę ażurowych miejsc parkingowych oraz remont chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego między ulicami Kossaka a Tatrzańską zgodnie z załączoną mapą.Od strony jezdni powstaną miejsca parkingowe o szerokości 3,6 metra z płyt ażurowych, wypełnionych ziemią i obsianych trawą. W śladzie starego chodnika powstanie nowy o szerokości 3 metrów oddzielony pasem zieleni od miejsc parkingowych. Z uwagi na znajdujące się wzdłuż jezdni słupy oświetleniowe miejsca parkingowe należy tak rozmieścić, aby nie było konieczności usuwania kolizji. Osiedle, które jest typową "sypialnią" cierpi na deficyt miejsc parkingowych. Sytuację tą pogłębiła decyzja RM o sprzedaży działek znajdujących się na skrzyżowaniu z ulicą Kossaka, na których znajdował się parking wybudowany razem z osiedlem. | P/Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest pozytywna ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny technicznej wykonalności i jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie należy realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj.Zadanie możliwe do realizacji zgodni z opisem zamieszczonym w karcie zmian. | 393 875,00 zł |
| 130 | ZIM G015RO | Rowerowe Osiedle - przejazdy Jana Pawła II / Obywatelska, łącznik do Cieszyńskiej, kontraruch na RozległejProjekt mający na celu ułatwienie poruszania się rowerem po Rokiciu. Składa się na niego: 1. Wyznaczenie przejazdów rowerowych po południowej i zachodniej stronie skrzyżowania Jana Pawła II/Obywatelska oraz wyznaczenie ciągu pieszo - rowerowego do zjazdu w Braterską – skrócenie czasu oczekiwania na zmianę stron. 2. Wyznaczenie kontraruchu na ul. Rozległej – umożliwienie jazdy rowerem w obu kierunkach, co m.in skróci trasę między ul. Nowe Sady a Szybowcową. 3. Budowa łącznika pieszo-rowerowego między ul. Cieszyńską a drogą rowerową wzdłuż Jana Pawła II w miejsce obecnego zniszczonego chodnika (ok. 50 m) – ułatwienie dojazdu z osiedla (dokładna lokalizacja w załączniku) | P/NRealizacja niniejszego zadania poprawi warunki poruszania się rowerem po Rokiciu, i zwiększy bezpieczeństwo ruchu na wskazanym terenie. | 50 000,00 zł |
| 131 | ZIM G019NN | Bezpiecznie do OSP: na plac zabawObręb 5-53, działki :292/2;296/101) Budowa chodnika polega na kontynuacji istniejącego na działce 292/2 w kierunku Parku Nad Nerem i OSP od posesji 145. Chodnik szerokości 1m z płyt chodnikowych długości ok.214 m2. 2) Wymalowanie przejścia dla pieszych na wysokości drogi biegnącej przez park.  | N/Zarząd Inwestycji Miejskich jako realizator zadania opiniuje je negatywnie, ze względu na brak możliwości wykonania zadania w ciągu jednego roku budżetowego. Ze względu na brak odwodnienia ul. Łaskowice, budowa chodnika wiąże się również z koniecznością wykonania odwodnienia nawierzchni jezdni. W związku z powyższym, w pierwszej kolejności należy opracować dokumentację projektową, operat wodnoprawny i uzyskać prawomocne pozwolenie wodnoprawne. Czas potrzebny na przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy to minimum 3 miesiące, opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji to minimum 9 miesięcy i realizacja 2 miesiące. Na obecnym etapie nie jest możliwe podanie kosztu realizacji inwestycji. Koszt wykonania zadania będzie możliwy do oszacowania po opracowaniu dokumentacji projektowej. Jednocześnie realizacja budowy chodnika na odc. od pos. nr 145 do rejonu pos. nr 180 nie jest możliwa z uwagi na zbyt wąską działkę drogową – nr 292/2, obręb G-53 w rejonie mostu na rzece Ner (zawężenie do 5,7 m – brak miejsca na chodnik). | 88 100,00 zł |
| 132 | ZIM G020NN | Budowa chodnika i remont istniejącego na ulicy Sanitariuszek plus poprawa bezpieczeństwaObręb G-53, działki : 554/1;762;292/2 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika po stronie wschodniej ulicy Sanitariuszek od przystanku autobusowego w kierunku dworca PKP do wysokości posesji przy ul. Sanitariuszek 12, budowa chodnika, remont istniejącego chodnika po stronie wschodniej oraz oznakowanie i wymalowanie przejścia dla pieszych. | P/PRealizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo. | 225 000,00 zł |
| 133 | ZIM G031RU | Utwardzenie nawierzchni ( asfalt) ul. ŁużyckaUl. ŁużyckaNawierzchnia ul. Łużyckiej jest piaszczysta i dziurawa ( stan fatalny) | P/NPo przebudowie ulicy nastąpi poprawa komfortu oraz estetyki pasa drogowego. | 491 000,00 zł |
| 134 | ZIM G039RU | Deptak wzdłuż Olechówki na RudzieRudaProponuję etapami stworzyć piękny chodnik, deptak wzdłuż rzeki Olechówki od strony południowej łączący ul Barwną i ul Dumną. Aktualnie jest tam zaniedbana ścieżka o szerokości 40 cm. | P/PRealizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo. | 110 000,00 zł |
| 135 | ZIM G040RO | Oświetlenie dla ulicy JastarniaObręb G22, działka 274/4Projekt zakłada wykonanie oświetlenia wzdłuż ulicy Jastarnia ( o długości 375m). Jest to ulica wytyczona w szczerym polu. Nie posiada żadnego, nawet bardzo starego oświetlenia. A właśnie przy tej ulicy powstało nowe, duże osiedle, które cały czas się rozbudowuje. Brak oświetlenia stwarza po zmroku duże zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Realizacja tego projektu poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo mieszkańców i zapewni bezpieczny powrót o zmroku. Lampy w odstępach ok.30 m-przewidywana ilość 12 sztuk  | P/PWniosek Spełnia kryteria BO. Realizacja tego projektu zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz komfort poruszania się użytkowników drogi. | 132 000,00 zł |
| 136 | ZIM G066CD | Remont chodnika i stworzenie miejsc parkinkowych przy ulicy LeczniczejRemont chodnika i wyznaczenie miejsc parkinkowych w ciągu ulicy Leczniczej od ulicy Rzgowskiej do ulicy Słowackiego mające na celu poprawienie sytuacji pieszych oraz osób zmotoryzowanych korzystających z usług przychodni miejskiej, mieszkańców okolicznych bloków oraz odwiedzających SP 83. | P/Uzasadnienie opinii ZDiT: Odseparowane miejsca postojowe spowodują, że samochody przestaną parkować na chodniku dzięki czemu żywotność ciągu pieszego znacznie się wydłuży. Wpłynie także na bezpieczeństwo pieszych oraz ułatwi parkowanie samochodów i poprawi estetykę ulicy Leczniczej. Uzasadnienie opinii ZIM: Wykonanie miejsc parkingowych pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawi komfort wszystkich użytkowników drogi, jednocześnie uporządkuje parkowanie w pasie drogowym i wpłynie na estetykę zagospodarowania terenu.  | 460 000,00 zł |
| 137 | ZIM G094RO | Zielone płuca Rokicia - wymiana kładki pieszej na rzece Olechówce - przy ulicy MiędzyrzeczeProjekt zakłada wymianę kładki dla pieszych, w jej aktualnej lokalizacji, przy ulicy Terenowej. Obecna kładka jest zdewastowana i zagraża bezpieczeństwu. Nowa, estetyczna kładka zapewniłaby swobodny dostęp do terenu nadrzecznego mieszkańcom Rokicia, po obu stronach rzeki Olechówki. | N/Opinia negatywna - zadanie nie jest możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. W pierwszej kolejności należy opracować dokumentację projektową, operat wodnoprawny i uzyskać prawomocne pozwolenie wodnoprawne oraz zgodę od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wejście w teren celem realizacji przedmiotowego remontu. Czas potrzebny na przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy to minimum 3 miesiące, opracowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji to minimum 9 miesięcy i realizacja 2 miesiące. Na obecnym etapie nie jest możliwe podanie kosztu realizacji inwestycji. Koszt wykonania inwestycji będzie możliwy do oszacowania po opracowaniu dokumentacji projektowej. | 105 000,00 zł |
| 138 | ZIM G096RO | Bezpieczna zatoka parkingowa ul.Dubois 7/9G23-83/50 G23-83/51Projekt zakłada wyznaczenie specjalnej strefy(zatoki) Kiss+Ride dla bezpieczeństwa podwożonych do komunikacji miejskiej uczniów jaki dzieci uczęszczających do pobliskiego budynku szkoły SP138. Jednocześnie pomysł przewiduje stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych dla pobliskich mieszkańców, poza godzinami tymczasowego postoju. W wyznaczonej strefie projekt zakłada budowę 3 miejsc tymczasowego zatrzymania, oznakowanie znakiem K+R i znakiem B-35( w godzinach 16:00-07:00) | P/PPo wykonaniu zatoki typu kiss&ride spełniającej również funkcję parkingu na ulicy Dubois nastąpi poprawa komfortu oraz estetyki pasa drogowego. | 36 000,00 zł |
| 139 | ZIM G097CD | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Tatrzańska/Rydla - poprawa bezpieczeństwaSkrzyżowanie ulic Tatrzańskiej i RydlaWykonanie dokumentacji projektowej dla sygnalizacji świetlnej i remontu nakładki asfaltowej na skrzyżowaniu ulic. Następnie realizacja prac. | P/Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego otoczenia. | 740 000,00 zł |
| 140 | ZIM P013RS | Trasa dla biegaczy na Popiełuszki.Ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Maratońskiej.Projekt polega na wybudowaniu drogi rowerowej, łączącej drogę rowerową na ul. Wyszyńskiego/Armii Krajowej z drogą rowerową na ul. Retkińskiej. | P/Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia mieszkańców. | 420 000,00 zł |
| 141 | ZIM P016KR | Połączmy drogi rowerowe na Retkini.ul. Wyszyńskiego na odcinku ul. Armii Krajowej do ul. Retkińskiej.Zainstalowanie lamp ulicznych na ul. Rąbieńskiej od ul. Dożynkowej do ul. Cedry. | P/PRealizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego otoczenia. | 400 000,00 zł |
| 142 | ZIM P021ZL | Oświetlenie ul. Rąbieńskiej - ciąg dalszy.Projekt polega na zmianie sposobu parkowania z równoległego na skośne lub prostopadłe na odcinku od wjazdu przy Kusocińskiego 84 do wjazdu przy Kusocińskiego 114. Ma to na celu zwiększenie liczby miejsc postojowych (co jest związane z licznymi przyjezdnymi na pobliski orlik i do szkół). Należy wykonać poszerzenie obecnych miejsc parkingowych o 1metr z płyt ażurowych aby mieściły się samochody parkując skośnie lub równolegle. | P/Zadanie pozwoli na realizację posiadanego przez ZIM projektu oświetlenia ul. Rąbieńskiej na odcinku Cedry-Podjazdowa z przedłużeniem o wnioskowany odcinek ul. Rąbieńskiej oraz fragment ul. Podjazdowej (Rąbieńska – Bohaterów Monte Cassino). Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz wszystkich użytkowników przedmiotowej drogi. Z uwagi na poszanowanie istniejącej roślinności zakres ograniczono do odcinka o mniejszym zadrzewieniu – za zgodą Wnioskodawcy. | 240 000,00 zł |
| 143 | ZIM P023RS | Powiększenie parkingu wzdłuż ulicy Kusocińskiego.P21-89/28 na odcinku od wjazdu do ul. Kusocińskiego 84 do wjazdu do ul. Kusocińskiego 114.Budowa chodnika na odcinku ulicy Pienistej – złożonej z płyt betonowych (pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka). W ramach BO z lat poprzednich powstał odcinek 500m chodnika. Natomiast nadal nie chodnika na całym odcinku, który jest dość ruchliwy. Chodzenie tym po płytach jest niebezpiecznie, w szczególności dla dzieci, osób z wózkami. Dlatego potrzebny jest chodnik. Projekt już jest gotowy. | P/Zwiększenie ilości miejsc postojowych poprawi komfort życia mieszkańców. | 350 000,00 zł |
| 144 | ZIM P026LP | Chodnik przy płytach - etap IV – ok 250 m na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Plocka (dojście na uroczysko Lublinek) ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka).Nr działki: P34-1.Stworzenie projektu oświetlenie na całej długości ulicy ulicy Pienistej – złożonej z płyt betonowych (pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka). Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika II etapie. W ramach BO powstał odcinek 500m chodnika. Chodzenie po ciemku jest niebezpiecznie, w szczególności dla dzieci, osób z wózkami. Dlatego potrzebne oświetlenie. | P/Zarząd Inwestycji Miejskich jest w posiadaniu dokumentacji projektowej na budowę chodnika na odcinku od ul. Pienistej nr 51 do ul. Franciszka Plocka.Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego otoczenia. | 220 000,00 zł |
| 145 | ZIM P027LP | Latarnie wzdłuż chodnika przy płytach – Etap II - na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Plocka na odcinku ok 450 m (dojście na uroczysko Lublinek) - ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka). Nr działki: P34-1.Ulica Karolewska na tym odcinku pełni funkcje dojazdu do urzędu i ma małe natężenie ruchu samochodowego, dodatkowe przejście nie będzie stanowić utrudnienia dla kierowców. Istniejące przejścia dla pieszych znajdują się w znacznej odległości. Przejście w tym miejscu stanowi naturalną drogę dla mieszkańców osiedla do urzędu, parku na Zdrowiu, przystanku autobusowego, ośrodka sztuki. Natomiast trawnik i wysoki krawężnik stanowią przeszkodę dla wózków. Należy wykonać wysepkę dla pieszych pomiędzy torami a ulicą o przepisowych wymiarach. Ulica w tym miejscu zostanie poszerzona w pasie zieleni w cechu zachowania przepisowej szerokości. W ten sposób powstanie szykana. Lokalizacja skrzyżowanie ul.Karolewskiej z Norwida. | N/Niniejsze zadanie stanowi kontynuację zadania (etap II) z poprzedniego roku Budżetu Obywatelskiego.Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego otoczenia. | 130 000,00 zł |
| 146 | ZIM P029KR | Przejście dla pieszych Norwida - Karolewska - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew.P27 działka nr 67/17, P27 69/16.Przy ulicy Podchorążych 89 zamieszkało 20 rodzin, a wkrótce zamieszka kolejnych 10. Okolica bez latarni jest bardzo ciemna, praktycznie czarna. Dodatkowo w sąsiadującym lesie chodzą dziki z młodymi, przez co jest niebezpiecznie. Latarnie zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza dzieci w wieku szkolnymi korzystających z MPK. | P/PZarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie zgłoszone zdanie, zgodnie z zakresem wskazanym we wniosku , opinią ZDiT i naszą analizą wykonanie zadania wymaga w pierwszej kolejności opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na długości około 200 m, ze zmianą geometrii drogi, z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną i uzyskaniem pozwolenia na realizację robót. Proces realizacji zadania projektowego tj. postępowanie projektowe i opracowanie dokumentacji trwa od 9 do 12 miesięcy. Uniemożliwia to realizację zadania o tak szerokim zakresie robót, związanego z wykonaniem projektu i budową w trakcie jednego roku budżetowego, co jest niezgodne z zasadami Budżetu Obywatelskiego i prowadzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Uzyskane – pozytywne opinie - od jednostek pomocniczych nie odnoszą się do całościowego rozwiązania problemu. | 30 000,00 zł |
| 147 | ZIM P043ZL | Latarnie przy ul. Podchorążych.P-3 30 oraz P-2 36/15.Remont istniejących chodników wzdłuż ulicy Maczka oraz budowa chodnika wzdłuż ulicy Sołtyka po północnej stronie i wzdłuż ulicy Plocka po stronie zachodniej na długości od ulicy Pienistej do istniejącego chodnika, na terenie administracyjnym Osiedla Lublinek - Pienista, w strefie zurbanizowanej, w tym wymiana płyt oraz krawężników na odcinku istniejącym oraz budowa nowych pozwoli na osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa i polepszenia przestrzeni komunikacji pieszej, w tym podniesienia walorów estetycznych przy zachowaniu funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych uczestników ruchu. | N/Budowa oświetlenia pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i komfort pieszych użytkowników drogi.  | 115 000,00 zł |
| 148 | ZIM P053LP | Remont nawierzchni chodnika ul. Gen. Maczka oraz budowa chodników wzdłuż ul. Sołtyka i Plocka.Obręb P-34, działki nr. 1,56,152/2,153,154,155,10/3,11,12,13,14,15,16/1,16/2,17,18/1,18/2,19/12,19/14,20/5,22/4,23/1,24/4,29/5,25/6,26/5,30/12,30/14,31/17,32/4,33/4,33/5,37/7,37/12,38/14,39/7,40/8,41/13,41/12,42/9,42/7,42/4; Obręb P-32, działki nr 35/3,25/31,25/4137/43,26/16,25/35,32/3,33/3,34/10,101/10,100/177,147/10,70,61/11; Obręb P35 działka nr 1/1.Projekt zakłada budowę chodnika umożliwiającego dojście mieszkańcom ul. Lublinek do przystanku autobusowego „suchą stopą”. Etap pierwszy zakłada budowę pierwszych 400 m o szerokości 1m poczynając od strony ul. Lublinek w kierunku ulicy Maratońskiej (z łagodnym spadkiem do przecięcia drogą gruntową na wysokości 51°43'44.9"N 19°22'04.4"E oraz z wyłączeniem szerokości tej drogi). | P/Projekt niemożliwy do wykonania ze względu na przekroczenie kwoty przewidzianej na zadanie. Zadanie możliwe do zrealizowania, lecz należało by zwiększyć kwotę do 900 000, co przekracza założenia BO. | 900 000,00 zł |
| 149 | ZIM P055LP | Budowa chodnika po starej wąskotorówce (Lublinek-Maratońska) etap I.P37-114/3.Projekt przewiduje rewitalizację przestrzeni ul. Stefanowskiego (pomiędzy Potza i skorupki) poprzez zamienienie jej w zielony woonerf, który będzie szerokim traktem spacerowym z uspokojonym ruchem samochodowym. Koncepcja przewiduje urządzenie dużej ilości nowej zieleni, w tym nasadzenia drzew i krzewów. Ulica wzbogaci się również o nowe latarnie, strefy z łąkami, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci, a miejsca parkingowe uzyskają nową, przepuszczalną nawierzchnię. Całość została pomyślana jako element miejskiego planu adaptacji miasta do zmian klimatu. | P/Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia mieszkańców. | 160 000.00 |
| 150 | ZIM P065RS | Oświetlenie kwartału ulic: Bojerowa, Bobslejowa, Slalomowa na osiedlu Smulsko - Łódź.Budowa chodnika szerokości ok. 1,5 m. jako kontynuacja chodnika zlokalizowanego po północnej stronie ulicy Balonowej w kierunku przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej - w śladzie istniejącego przedeptu - oraz budowa ciągu pieszo - rowerowego (szerokości 2 m + 2 m) od południowego narożnika ulicy Balonowej w kierunku przejścia dla pieszych na ulicy Maratońskiej - w śladzie istniejącego przedeptu. | P/Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia mieszkańców oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu. | 130 000,00 zł |
| 151 | ZIM P070KR | Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ulicy Balonowej w kierunku przejść dla pieszych skrzyżowania Maratońska/Retkińska.Obręb P-24, działki nr: 359/4,364/16,365/296.Budowa chodnika o szerokości ok. 2 m. wraz ze schodami łączącego przystanki autobusowo - tramwajowe na skrzyżowaniu al.. Wyszyńskiego/ Armii Krajowej z marketem LIDL przy ul. Armii Krajowej 41 w miejscu obecnie wydeptanej ścieżki. | P/PRekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest pozytywna ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny technicznej wykonalności i jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie należy realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ulicy Balonowej umożliwi mieszkańcom bezpieczne dotarcie w kierunku przejścia dla pieszych na ulicy Maratońskiej. Realizacja zadania poprawi komfort życia mieszkańców poprzez stworzenie ciągłości linii komunikacyjnych pieszych jak i rowerzystów. | 127 428,00 zł |
| 152 | ZIM P078KR | Budowa chodnika łączącego przystanki na skrzyżowaniu al. Wyszyńskiego / Armii Krajowej z marketem LIDL.P25 - 202/14.Przejście będzie służyło mieszkańcom pobliskich bloków, którzy korzystają z tej drogi do szkoły podstawowej nr 169, kościoła, na zakupy oraz na spacer z małymi dziećmi. Pionowe znaki informacyjne z sygnałem świetlnym który zapala się przy wykryciu pieszego przy przejściu pozwolą dodatkowo zwiększyć widoczność a tym samym bezpieczeństwo pieszych  | P/PZarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony wniosek.Realizacja zadania polepszy komfort życia mieszkańców, przyczyni się do poprawy estetyki otoczenia.  | 28 290,00 zł |
| 153 | ZIM P111ZL | Utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Rąbieńską na wysokości ul. Cedry.Projekt obejmuje zmiany w następujących lokalizacjach: 1. Zielona przed Żeligowskiego - pas rowerowy lub umożliwienie jazdy prawym pasem na wprost 2. Kontrapas na 6 Sierpnia od 28 Pułku Strzelców Kaniowskich do Żeligowskiego 2. Zabezpieczenie separatorami kontrapasa przy przystanku 1 Maja / Pogonowskiego by nie wjeżdżały na niego samochody 3. Więckowskiego od Pogonowskiego do Żeligowskiego - przeniesienie parkowania z chodnika na jezdnię, jeden pas ogólny i pas dla rowerów 4. Stojaki na Zielonym Rynku po każdej stronie (po jednej sztuce) 5. Legionów - kontrapas od Kasprzaka do Żeligowskiego 6. Kasprzaka / Legionów - wyznaczenie przejazdów rowerowych i włączenie w Naftową oraz w kontrapas wzdłuż Legionów (szczegóły w załączniku) 7. Obniżenie fragmentu krawężnika między parkingiem przy ul. Curie – Skłodowskiej a ul. Strzelców Kaniowskich (szczegóły w załączniku) 8. Mickiewicza / Łąkowa - Wykonanie łuk do bezkolizyjnego i niezależnego od sygnalizacji prawoskrętu z Mickiewicza w Łąkową oraz obniżenie krawężnika przy końcu pasa rowerowego po zachodniej stronie (szczegóły w załączniku) | P/We wskazanej przez Wnioskodawcę lokalizacji konieczne jest podjęcie działań inwestycyjnych w celu budowy przejścia dla pieszych. Po jego wykonaniu nastąpi poprawa komfortu oraz estetyki pasa drogowego. | 25 000,00 zł |
| 154 | ZIM P112SP | Rowerowe Osiedle - wiele drobnych usprawnień na ulicach Starego Polesia.Projekt polega na dokończeniu brakującego fragmentu chodnika na odcinku od ul. Judyma do wysokości ul. Nektarowej. Realizacja projektu sprawi iż połączone zostaną ze sobą dwa osiedla (Złotno i Teofilów) a także zapewni ich mieszkańcom wygodne i bezpieczne dojście do przystanków autobusowych, żłobków i sklepów handlowych  | P/Zarząd Dróg i Transportu opiniuje przedmiotowy wniosek pozytywnie. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji. | 177 700,00 zł |
| 155 | ZIM P115ZL | Położenie chodnika na ulicy Traktorowej.1) Przekształcenie przejścia dla pieszych przy SP 169 w aktywne przejście dla pieszych. W chwili obecnej jest bardzo niebezpieczne przejście na którym często dochodzi do wypadków. Przejście jest jednym z głównych na osiedlu i jest bardzo uczęszczane. Stanowi ono bezpośrednią drogę dla uczniów Aktywne przejście dla pieszych. zapewnia detekcję pieszego w strefie oczekiwania i na przejściu, co z kolei uruchamia ostrzegawcze sygnały świetlne zainstalowane w słupie zwrócone w stronę kierowców by w ten sposób odpowiednio wcześnie poinformować ich o obecności pieszego. Dodatkowo nadawany jest komunikat głosowy dla pieszych.  | P/Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony wniosek.Realizacja zadania poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników pasa drogowego. Połączenie w całość istniejących ciągów komunikacyjnych. | 210 000,00 zł |
| 156 | ZIM P138ZL | Bezpieczna droga do szkoły. Przejście dla pieszych na ulicy Podchorążych obok SP 169 przy ul Napoleońskiej.1. 20 sztuk drzew - lipa na odcinku 60 metrów. Fragment pasa zielenie od drogi wewnętrznej dojazdowej do bloku 249 obok parkingu i znajdujących się krzewów obok kościoła, powinny zostać zasadzone drzewa w dwóch rzędach. 2. 24 sztuk wiśni japońskiej przed kościołem w 2 rzędy. 3. 10 sztuk lipy - od parkingu do przystanku pojedynczy rząd lip. 4. 16 sztuk wiśni japońskiej w 2 szeregach od przystanku w stronę Al. Wyszyńskiego. 5. Chodnik 932m2 o szerokości 2,5 m. powinien być z płyty betonowej o rozmiarze 25 na 25 jak na al. Kościuszki 101 do 109. 6. Ławki i kosze na terenie tym, czyli ulicy Popiełuszki do a. Wyszyńskiego do ul. Maratońskiej.  | N/Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawi komfort wszystkich użytkowników drogi. | 70 000,00 zł |
| 157 | ZIM P141RS | Chodniki, ławki i drzewa przy ulicy Popiełuszki.Ul. Popiełuszki 7 do ul. WyszyńskiegoPoszerzenie wyjazdu z ulicy Drewnowskiej w ulice Solec poprzez dobudowanie prawego pasa do lewo skrętu w celu upłynnienia ruchu i zwiększenia przepustowości skrzyżowania. | N/Projekt niemożliwy do wykonania ze względu na przekroczenie kwoty przewidzianej na zadanie. Zadanie możliwe do zrealizowania, lecz należało by zwiększyć kwotę do 700 000, co przekracza założenia BO. | 604 600,00 zł |
| 158 | ZIM P151ZM | Budowa pasa do skrętu z ulicy Drewnowskiej w ulice Solec.257/1 , 260/1.Przedłużenie drogi rowerowej na ulicy Biegunowej aż do końca osiedla Zdrowie-Mania. | N/Brak możliwości realizacji zadania w jednym roku budżetowym ze względu na fakt, iż poszerzenie jezdni na przedmiotowym skrzyżowaniu jest niemożliwe z powodu istniejącego kanału rzeki biegnącej wzdłuż ulicy Drewnowskiej po stronie prawej. Ewentualna możliwość przebudowy wiązałaby się z koniecznością opracowania branżowych projektów jak i kosztami znacznie przewyższającymi założenia BO. | 0,00 zł |
| 159 | ZIM W016ST | Dość ciemności - montaż latarni przy przystanku Zbocze / Giewont.W12-76/30, W12-76/19, W12-55/30.Celem projektu jest montaż dwóch latarni przy przystanku autobusowym Zbocze / Giewont, gdyż obecnie nie ma na tym odcinku ulicy żadnego oświetlenia. Latarnia poprawi bezpieczeństwo i komfort oczekujących na autobus po zmroku. | P/Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków korzystania z przystanku komunikacji zbiorowej dla mieszkańców osiedla Stoki. Zadanie możliwe do wykonania w trybie zaprojektuj i wybuduj. | 30 000,00 zł |
| 160 | ZIM W018SW | Rowerowe Osiedle: wyznaczenie przejazdu rowerowego Piłsudskiego / Sarnia.W12-76/30, W12-76/13, W12-55/30.Projekt polega na wyznaczeniu przejazdu rowerowego z fragmentu obecnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Piłsudskiego / Sarnia, oraz włączenia w ul. Sarnią. Dzięki temu połączy się osiedle przy Zbiorczej z drogą rowerową wzdłuż Piłsudskiego. | P/Wniosek spełnia kryteria BO. Realizacja projektu zwiększy poczucie bezpieczeństwa oraz komfort poruszania się użytkowników drogi. | 77 000,00 zł |
| 161 | ZIM W019ST | Budowa chodnika po wschodniej stronie Krokusowej od Pszczyńskiej do Pomorskiej.W41-228/16.Na projekt składa się: 1. Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Krokusowej od ul. Pszczyńskiej do ul. Pomorskiej. Tam, gdzie jest to możliwe, chodnik może biec w pewnej odległości od jezdni (brak problemu ochlapywania pieszych, większe bezpieczeństwo dzieci) 2. Budowa przejścia dla pieszych oraz chodnika po wschodniej stronie skrzyżowania Pomorska / Krokusowa / Edwarda, tak by dochodził do przystanku Edwarda / Pomorska 3. Budowa skrótu "na skos" od nowego chodnika do ul. Pszczyńskiej na wysokości Pogotowia Opiekuńczego - tak, by zapewnić najkrótsza drogę. Chodniki przy skrzyżowaniu Krokusowa / Pomorska też należy zaprojektować tak, by zapewnić najkrótszą drogę. 4. Obniżenie krawężników przy przejściu dla pieszych obok przystanku Krokusowa / Żlebowa . | P/Budowa chodnika pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i komfort pieszych użytkowników drogi.  | 330 000,00 zł |
| 162 | ZIM W025DL | Utwardzenie ul. Łukaszewskiej na odcinku: Zjazdowa-Nad Niemnem - kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla "Dolina Łódzki".Kontynuowanie rozpoczętego zadania. | P/PZarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony wniosek. ZIM zwiększa kwotę na wykonanie zadania do 400.000,00 zł. Ulica Łukaszewska na wskazanym odcinku to nieurządzony pas drogowy z drogą o nawierzchni gruntowej. Zadanie polega na budowie drogi o nawierzchni bitumicznej. Jest to zadanie inwestycyjne wymagające wykonania projektu. | 400 000,00 zł |
| 163 | ZIM W027ZA | Koniec z zabłoconym terenem przy ul. Nurta Kaszyńskiego i Osiedlu Majowym (budowa utwardzonej ścieżki i parkingu).Projekt obejmuje budowę parkingu na 12 miejsc oraz budowę utwardzonej ścieżki wzdłuż parkingu. Ścieżka byłaby kontynuacją wygranego projektu chodnika z BO 2019/2020 i łączyłaby się z ul. Nurta Kaszyńskiego. Wykonana byłaby z płyt chodnikowych. Parking składałby się z jednego rzędu miejsc parkingowych prostopadłych. Dojazd do miejsc o szr. 5m znajdowałby się od ul. Nurta Kaszyńskiego. | P/NZarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony wniosek. Zadanie polega na budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz miejsc parkingowych. Jest to zadanie inwestycyjne wymagające wykonania projektu. Nastapi poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego okolic oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. | 200 500,00 zł |
| 164 | ZIM W028OJ | Bezpieczne parkowanie przy ul. Opolczyka.Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych przy ul. Władysława Opolczyka (po stronie południowej) na długości ok 150 m od ul. Łokietkówny. Z uwagi na brak miejsc parkingowych w tym rejonie samochody parkują na ulicy zajmując pas ruchu. Stwarza to zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu oraz uniemożliwia swobodny przejazd. W okolicy ul. Opolczyka powstało w ostatnim czasie kilka dużych osiedli mieszkaniowych, ale brak jest w tym rejonie miejsc parkingowych zarówno dla mieszkańców jak i dla gości. Projekt zakłada wybudowanie miejsc parkingowych z kostki betonowej lub ażurowych płyt betonowych - parkowanie odbywać się będzie wzdłuż lub skośnie - w zależności od uwarunkowania przestrzeni. Dodatkowo pomiędzy miejscami parkingowymi wykonane zostaną nasadzenia zieleni (drzewa). | P/PUzasadnienie opinii ZDiT: Z uwagi na niewystarczającą ilość miejsc parkingowych w rejonie oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu Zarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie jako pozytywne. Zadanie polega na budowie nowych miejsc parkingowych. Jest to zadanie inwestycyjne wymagające wykonania projektu.Uzasadnienie opinii ZIM: Wykonanie miejsc parkingowych pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawi komfort wszystkich użytkowników drogi, jednocześnie uporządkuje parkowanie w pasie drogowym i wpłynie na estetykę zagospodarowania terenu. | 290 000,00 zł |
| 165 | ZIM W030MI | Mileszki - Nowa Droga.Po wykonaniu w ul. Mileszki kanalizacji sanitarnej zaistniały przesłanki do wykonania utwardzenia jezdni od wlotu ul. Bratkowej do skrzyżowania z ul. Gerberową. Wykonanie utwardzenia w postaci nakładki asfaltowej uwolni mieszkańców od tumanów kurzu powstających przy przejeździe każdego pojazdu w lecie w 20 centymetrowych dziur w jezdni przez cały rok, na których ulegają uszkodzeniom nasze pojazdy. Niezliczone ilości dziur wypełnionych wodą powodują, że niemożliwe staje się przejście naszą ulicą nie ubłociwszy sobie butów do kostek. | P/Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest pozytywna, ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny technicznej wykonalności i jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie należy realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wskazany koszt realizacji zadnia tj 365 000,00 zł jest za mały. Zadanie będzie możliwe do zrealizowania za kwotę 417 000,00 zł. | 417 000,00 zł |
| 166 | ZIM W047MI | Wykonanie – uzupełnienie oświetlenia fragmentu ul. Henrykowskiej.Wykonanie oświetlenia 500 metrowego odcinka ul. Henrykowskiej od posesji nr 16 do istniejącegooświetlenia przy rozwidleniu ul. Henrykowskiej /zgodnie ze wskazaniem na mapce/. Realizacjaprojektu ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. | P/Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia mieszkańców oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu. | 130 000,00 zł |
| 167 | ZIM W082MI | Przedłużenie chodnika przy ul. Malowniczej.Ulica Malownicza jest intensywnie uczęszczaną trasą łączącą południową i północną część miasta. Jednocześnie jest drogą dojazdową do autostrady A l . Mieszkańcy codziennie pokonują drogę do sklepu, szkoły, przystanków MPK, czy sąsiadów narażając się na realne niebezpieczeństwo wypadku. Ulica w znacznej części pozbawiona jest pobocza nie mówiąc o chodniku. Droga uczęszczana jest przez osoby w każdym wieku: od dzieci przez osoby młode po seniorów i niepełnosprawnych. W wyniku starań Rady Osiedla poprzedniej kadencji wybudowano chodnik na odcinku między ulicą Wiączyńską a Rataja. Poprawiło to w sposób znaczący bezpieczeństwo i komfort podróżowania w tej części ulicy. Przedłużenie chodnika w kierunku ulicy Taborowej wydaje się być jak najbardziej zasadnym i rozważnym działaniem. Z racji nasilonego ruchu pieszych na odcinku ok.600 metrów pomiędzy ul. Rataja a Gerberową wnosimy o realizację zadania na tym obszarze. | N/Zarząd Inwestycji Miejskich jako realizator zadania opiniuje je negatywnie, ze względu na brak możliwości wykonania zadania w ciągu jednego roku budżetowego. Ze względu na brak odwodnienia ul. Malowniczej, budowa chodnika wiąże się również z koniecznością wykonania odwodnienia nawierzchni jezdni. W związku z powyższym, w pierwszej kolejności należy opracować dokumentację projektową, operat wodnoprawny i uzyskać prawomocne pozwolenie wodnoprawne. Czas potrzebny na przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy to minimum 3 miesiące, opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji to minimum 9 miesięcy i realizacja 2 miesiące.Na obecnym etapie nie jest możliwe podanie kosztu realizacji inwestycji. Koszt wykonania zadania będzie możliwy do oszacowania po opracowaniu dokumentacji projektowej. Jednocześnie w zakresie gospodarności opinia negatywna ze względu na fakt umieszczenia w programie „Plan dla Osiedli" na lata 2021-2022 inwestycji polegającej na budowie chodnika w ul. Malowniczej na ode. od ul. Rataja do ul. Rokicińskiej. | 172 000,00 zł |
| 168 | ZIM W090AN | Doświetlenie ulic na Osiedlu Andrzejów.Doświetlenie wymienionych ulic polega na dołożeniu lamp na słupach już istniejących. Drogi te są często porośnięte na poboczu krzewami, co utrudnia widoczność, a ich dziurawa nawierzchnia lub w ogóle nie utwardzona, nie ułatwia przejścia o zmroku czy po deszczu. Doświetlenie ułatwi bezpieczne dotarcie do celu - do naszych domów. | P/Budowa oświetlenia pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników drogi.  | 120 000,00 zł |
| 169 | ZIM W095NO | Budowa chodnika na ul. Grabińskiej na odcinku od numeru 10 na długosci ok. 300 m z podziałem dokumentacji.Celem zadania jest kontynuacja budowy chodnika na ul. Grabińskiej. Podział posiadanej przez ZIM dokumetacji, skosztorysowanie robót dla wskazanego odcinka, następnie wykonanie robót. | P/PRealizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo. | 434 000,00 zł |
| 170 | ZIM W103OJ | Parking ul. Wojewódzkiego. Łódź.Wykonanie miejsc parkingowych dla 20 stanowisk. Opracowanie dokumentacji projektowej. | P/PRealizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego otoczenia. | 100 000,00 zł |
| 171 | ZIM W112ST | Połączenie chodnika ul. Krokusowej z ciągiem komunikacyjnym ul. Telefonicznej poprzez wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Telefoniczną.1. Dobudowa / przedłużenie chodnika ul. Krokusowej do jezdni ul. Telefonicznej 2. Wymalowanie przejścia dla pieszych przez ul. Telefoniczną (przy ul. Krokusowej) 3. Oznakowanie drogowe przejścia dla pieszych. Obecnie chodnik ul. Krokusowej jest zakończony przed torowiskiem (brakuje ciągłości ciągu komunikacyjnego) co zmusza pieszych do przechodzenia na drugą stronę ulicy w niedozwolonym i niebezpiecznym miejscu. Dobudowa chodnika do ul. Telefonicznej oraz wymalowanie przejścia dla pieszych znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort pieszych poruszających się tym ciągiem komunikacyjnym. Chodnik wzdłuż ulicy Krokusowej służy mieszkańcom tej ulicy, ulicy Czecha oraz osobom kierującym się z osiedla do m.in. kościoła przy ul. Janosika ,na zakupy do pobliskich sklepów oraz do przystanków komunikacji miejskiej.  | P/Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego otoczenia. | 15 000,00 zł |